Руководство пользователя WALKMAN
Печать
Главная страница > Начало работы > Компоненты и элементы управления > Детали и элементы управления

## Детали и элементы управления

Использование накладок

1. Кнопка BACK/HOME [Подробно]

Нажмите, чтобы подняться на один уровень в списке, отображающемся на экране, или вернуться в предыдущее меню.
Нажмите и удерживайте кнопку BACK/HOME, чтобы отобразить меню Главное.

1. 5-позиционная кнопка (*1) [Подробно]

Нажмите для начала воспроизведения или навигации по элементам экранного меню проигрывателя.
(*1) На кнопке имеется тактильная точка. Точка помогает в использовании кнопки.

1. Разъем наушников (*1)

Вставьте разъем наушников до щелчка. При неправильном подключении наушников звук будет воспроизводиться с помехами.
(*1) Функция шумоподавления доступна только при использовании прилагаемых наушников. Прилагаемые наушники можно использовать только на этих моделях и нельзя использовать с другим оборудованием.

1. Гнездо WM-PORT

Подключение кабеля USB (прилагается) или дополнительных периферийных устройств (не прилагается). Проигрыватель также можно подключить к телевизору с помощью выходного видео-/аудиокабеля (не прилагается).

1. Дисплей

1. Кнопка VOL + (*1)/–

Используется для регулировки громкости.
(*1) На кнопке имеется тактильная точка. Точка помогает в использовании кнопки.

1. Кнопка OPTION/PWR OFF [Подробно]

Нажмите для отображения меню параметров.
Если нажать и удерживать кнопку OPTION/PWR OFF, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания [Подробно].

1. Переключатель HOLD

С помощью переключателя HOLD можно защитить проигрыватель от случайного переключения при переноске. Если переместить переключатель HOLD в направлении стрелки , все кнопки управления отключатся. Если переместить переключатель HOLD в обратном направлении, функция HOLD будет отключена.

1. Отверстие для ремешка

Предназначено для крепления ремешка (не прилагается).

1. Kнопка RESET [Подробно]

Нажмите кнопку RESET с помощью булавки и т.п. для сброса настроек проигрывателя.

### Использование накладок

Если накладки не подходят для ушей, шумоподавление не будет работать должным образом. Чтобы повысить эффективность шумоподавления и улучшить качество звучания, смените размер накладок или отрегулируйте их положение таким образом, чтобы они удобно располагались в ушах и не выпадали.
Перед поставкой на наушники устанавливаются накладки размера M. Если накладки размера M не подходят для ваших ушей, замените их накладками размера S или L (прилагаются). Размер накладок можно проверить, посмотрев цвет их внутренней поверхности.
При замене накладок надежно установите их на наушниках, чтобы предотвратить их выпадение из ушей.
В некоторых странах/регионах доступны накладки размера SS. Они меньше, чем накладки размера S.

#### Размеры накладок (цвет внутренней поверхности)

#### Отсоединение накладок

Удерживая наушник, поверните и снимите накладку.
Совет

- Если накладка проскальзывает и снять ее не удается, оберните ее сухой мягкой тканью.

#### Присоединение накладок

Поверните и вставьте внутренние части накладки в наушник таким образом, чтобы полностью закрыть выступающую часть наушника.
В начало страницы