Руководство пользователя WALKMAN
Печать
Главная страница > Технические характеристики > Технические характеристики > Технические характеристики

## Технические характеристики

#### Поддерживаемые форматы файла

Музыка (включая подкасты (*1))
Форматы аудио (кодек) | MP3 | Формат файлов мультимедиа: формат файла MP3 (MPEG-1 Layer3) Расширение файлов: .mp3 Скорость передачи в битах: от 32 до 320 кбит/с (поддержка переменной скорости передачи в битах (VBR)) Частота дискретизации (*2): 32; 44,1; 48 кГц
WMA | Формат файлов мультимедиа: формат файла ASF Расширение файлов: .wma Скорость передачи в битах: от 32 до 192 кбит/с (поддержка переменной скорости передачи в битах (VBR)) Частота дискретизации (*2): 44,1 кГц * Поддерживаются файлы WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Формат файлов мультимедиа: формат файла MP4 Расширение файлов: .mp4, .m4a, .3gp Скорость передачи в битах: от 16 до 320 кбит/с (поддержка переменной скорости передачи в битах (VBR)) (*4) Частота дискретизации (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц
Linear PCM | Формат файлов мультимедиа: формат файла Wave-Riff Расширение файлов: .wav Скорость передачи в битах: 1411 кбит/с Частота дискретизации (*2): 44,1 кГц
Видео (включая подкасты (*1))
Форматы видео (кодек) |  | Частота кадров: не более 30 кадр/с Разрешение: не более 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Формат файлов мультимедиа: формат файла MP4, формат видео “Memory Stick” Расширение файлов: .mp4, .m4v Профиль: базовый профиль Уровни: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Скорость передачи в битах: не более 10 Мбит/с
MPEG-4 | Формат файлов мультимедиа: формат файла MP4, формат видео “Memory Stick” Расширение файлов: .mp4, .m4v Профиль: простой профиль Скорость передачи в битах: не более 6 Мбит/с
Windows Media Video 9 (*6) | Формат файлов мультимедиа: формат файла ASF Расширение файлов: .wmv Профиль: простой профиль VC1, основной профиль Скорость передачи в битах: не более 6 Мбит/с
Форматы аудио (кодек) | AAC-LC (для AVC, MPEG-4) | Количество каналов: не более 2 каналов Частота дискретизации (*2): 24; 32; 44,1; 48 кГц Скорость передачи в битах: не более 288 кбит/с на канал
WMA (для Windows Media Video 9) | Скорость передачи в битах: от 32 до 192 кбит/с (поддержка переменной скорости передачи в битах (VBR)) Частота дискретизации (*2): 44,1 кГц * Поддерживаются файлы WM-DRM 10
Размер файла |  | Не более 4 ГБ
Количество файлов |  | Не более 2000
Фотографии (*7)
Формат фото (кодек) | JPEG | Формат файлов мультимедиа: совместимость с форматом файла DCF2.0/Exif 2.21 Расширение файлов: .jpg Профиль: базовый профиль Число точек: Не более 4096 × 4096 точек (16000000 точек)
Количество файлов |  | Не более 20000

(*1) Максимальное число подкастов для записи - 20000.
(*2) Частота дискретизации может соответствовать не всем кодировщикам.
(*3) Файлы AAC-LC, защищенные авторскими правами, невозможно воспроизвести.
(*4) Нестандартные и негарантированные скорости передачи данных включены в зависимости от частоты дискретизации.
(*5) Эти цифры характеризуют максимальное разрешение видео для воспроизведения, и не характеризуют разрешение дисплея проигрывателя. Разрешение дисплея: 320 × 240.
(*6) Некоторые файлы WMV можно воспроизвести только при передаче с помощью программы Проигрыватель Windows Media.
(*7) Некоторые файлы фотографий могут не воспроизводиться в зависимости от их форматов.

#### Максимальное число композиций и максимальная продолжительность записи (прибл.)

Приблизительное время рассчитывается при передаче композиции продолжительностью 4 минуты (не включая видео и фото) в формате MP3. Число композиций и время воспроизведения аудиофайлов других форматов могут отличаться от аналогичных данных аудиофайлов формата MP3.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Скорость передачи данных | Число | Время | Число | Время
48 кбит/с | 4950 | 330 ч 00 мин. | 10000 | 666 ч 40 мин.
64 кбит/с | 3650 | 243 ч 20 мин. | 7450 | 496 ч 40 мин.
128 кбит/с | 1800 | 120 ч 00 мин. | 3700 | 246 ч 40 мин.
256 кбит/с | 925 | 61 ч 40 мин. | 1850 | 123 ч 20 мин.
320 кбит/с | 740 | 49 ч 20 мин. | 1500 | 100 ч 00 мин.

#### Максимальное время записи видео (прибл.)

Приводится приблизительное время записи при условии, что выполняется только передача видео. Реальное время может отличаться от указанного в таблице в зависимости от условий использования проигрывателя.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Скорость передачи данных | Время | Время
Формат видео: 384 кбит/с Форматы аудио: 128 кбит/с | 29 ч 20 мин. | 59 ч 40 мин.
Формат видео: 768 кбит/с Форматы аудио: 128 кбит/с | 16 ч 40 мин. | 34 ч 00 мин.

#### Максимальное число фотографий для передачи (прибл.)

Не более 20000
Максимальное число композиций в одной папке: 1000
Число фотографий для записи может быть меньше и зависит от размера файла.

#### Максимальное число записываемых списков воспроизведения

Максимальное число списков воспроизведения для передачи: 8192
Максимальное число композиций в одном списке воспроизведения: 999

#### Емкость (емкость, доступная для пользователя) (*1)

NWZ-S754: 8 ГБ (прибл. 6,99 ГБ = 7513210880 байт)
NWZ-S755: 16 ГБ (прибл. 14,1 ГБ = 15224635392 байта)
(*1) Реальная емкость памяти проигрывателя может быть другой.
Часть памяти используется для функций управления данными.

#### Вывод (наушники)

Частотная характеристика
От 20 до 20000 Гц (измерение одного сигнала при воспроизведении файла данных)

#### Функция шумоподавления

Функция цифрового шумоподавления
Настройка среды: автобус/поезд/самолет/офис
Режимы шумоподавления: Стандартный режим/тихий режим/режим внешнего входа

#### Максимальный уровень снижения шума (*1)

Прибл. 17 дБ (*2)
(*1) Согласно стандарту измерения Sony.
(*2) Эквивалентно прибл. снижению звуковой энергии на 98,0% по сравнению с результатами без использования наушников. ([Выбор среды]: [Самолет])

#### FM-радио

Диапазон FM-частот
от 87,5 до 108,0 МГц
(Если проигрыватель установлен в систему динамиков, использовать функцию FM-радио не удастся.)

#### Промежуточная частота (FM)

128 кГц

#### Антенна

Антенной служит кабель наушников

#### Интерфейс

Наушники: мини-разъем стерео
WM-PORT (терминал для нескольких подключений): 22-штырьковый
Высокоскоростной USB (совместимый с USB 2.0)

#### Рабочая температура

От 5 °C до 35 °C

#### ﻿Источник питания

- Встроенная литиево-ионная аккумуляторная батарея

- Питание через USB (от компьютера через порт USB проигрывателя)

#### Время зарядки

Зарядка через USB
Прибл. 3 часа (полная зарядка), прибл. 1,5 часа (прибл. 80 %)

#### Время работы от батареи (непрерывное воспроизведение)

Фактический срок службы батареи может быть разным и зависит от выбранных настроек. Указанное ниже время работы от батареи вычислено при типичных условиях использования и установке значений параметров столбца “Настройка для измерения времени работы от батареи”, как показано в следующей таблице.
Примечание

- Даже если проигрыватель выключен в течение длительного периода времени, потребляется небольшое количество энергии.

- Время работы от батареи может отличаться в зависимости от настройки уровня громкости, условий использования и температуры окружающей среды.

Музыка | Шумоподавление ВКЛ. | Шумоподавление ВЫКЛ.
Воспроизведение формата MP3 (128 кбит/с) | Прибл. 40 часов | Прибл. 50 часов
Воспроизведение формата WMA (128 кбит/с) | Прибл. 40 часов | Прибл. 50 часов
Воспроизведение формата AAC-LC (128 кбит/с) | Прибл. 39 часов | Прибл. 48 часов
Воспроизведение формата Linear PCM (1411 кбит/с) | Прибл. 45 часов | Прибл. 56 часов
Видео | Шумоподавление ВКЛ. | Шумоподавление ВЫКЛ.
Воспроизведение формата MPEG-4 (384 кбит/с) | Прибл. 9 часов | Прибл. 10 часов
Воспроизведение формата AVC Baseline (384 кбит/с) | Прибл. 9 часов | Прибл. 10 часов
Воспроизведение формата WMV (384 кбит/с) | Прибл. 9 часов | Прибл. 10 часов
FM-радио | Шумоподавление ВКЛ. | Шумоподавление ВЫКЛ.
Прием FM-радиостанций | Прибл. 18 часов | Прибл. 20 часов

#### Настройки проигрывателя, влияющие на время работы от батареи

| Настройка | Настройка для измерения времени работы от батареи (настройка по умолчанию)
[Общая настройка] | [Экранная заставка]: [Вкл./Выкл.] (*1) [Подробно] | [Вкл.]
[Экранная заставка]: [Тип] (*1) [Подробно] | [Пустой]
[Экранная заставка]: [Ожидание] (*2) [Подробно] | [30 сек]
[Яркость] (*3) [Подробно] | [3]
[Уход за батареей] (*4) [Подробно] | [Выкл.]
[Настройка музыки] | [Эквалайзер] (*5) [Подробно] | [Нет] (*6)
[VPT (Объемный)] (*5) [Подробно] | [Нет]
[DSEE (повыш. кач. зв.)] (*5) [Подробно] | [Выкл.]
[Clear Stereo] (*5) [Подробно] | [Выкл.]
[Динамич. нормализ.] (*5) [Подробно] | [Выкл.]
[DPC(Регулир. Скорости)] (*7) [Подробно] | [Выкл.]
[Отображение слов] (*8) [Подробно] | [Вкл.]
[Караоке/Изуч. языка] (*9) [Подробно] | [Выкл.]
[ТВ-Выход (Музыка)] (*10) [Подробно] | [Выкл.]
[Настройка видео] | [ТВ-Выход (Видео)] (*11) [Подробно] | [Выкл.]

(*1) Установка значения [Выкл.] сокращает время работы от батареи приблизительно на 80% по сравнению с установкой значения [Вкл.] - [Пустой].
(*2) Чем больше значение времени ожидания, тем короче срок службы батареи при длительном воспроизведении музыки.
(*3) Установка значения [5] сокращает время работы от батареи при длительном воспроизведении музыки прибл. на 45% по сравнению с установкой значения [3].
(*4) Установка значения [Вкл.] сокращает время работы от батареи приблизительно на 10% по сравнению с установкой значения [Выкл.].
(*5) Установка для параметра [Эквалайзер] значения, отличного от [Нет], для параметра [VPT (Объемный)] значения, отличного от [Нет], для параметра [DSEE (повыш. кач. зв.)] значения [Вкл.], для параметра [Clear Stereo] значения [Вкл.] и для параметра [Динамич. нормализ.] значения [Вкл.] сокращает время работы от батареи приблизительно на 50% по сравнению установкой для всех этих параметров значения [Нет] или [Выкл.].
(*6) Настройкой по умолчанию для проигрывателей, продаваемых в странах Латинской Америки, является [Особый 1]. Установка значения [Особый 1] сокращает время работы от батареи при длительном воспроизведении музыки приблизительно на 20% по сравнению с установкой значения [Нет].
(*7) Установка значения [x2.0] сокращает время работы от батареи при длительном воспроизведении музыки приблизительно на 70% по сравнению с установкой значения [Выкл.].
(*8) Установка значения [Вкл.(экран всегда вкл.)] сокращает время работы от батареи при длительном воспроизведении музыки приблизительно на 85% по сравнению с установкой значения [Вкл.].
(*9) Установка значения [Караоке (сильн. эфф.)] сокращает время работы от батареи при длительном воспроизведении музыки приблизительно на 85% по сравнению с установкой значения [Выкл.].
(*10) Установка значения [Вкл.] и отображение экрана проигрывателя на телевизоре сокращает время работы от батареи приблизительно на 90% по сравнению с установкой значения [Выкл.].
(*11) Установка значения [Вкл.] и отображение экрана проигрывателя на телевизоре сокращает время работы от батареи приблизительно на 55% по сравнению с установкой значения [Выкл.].

#### Дисплей

2-дюймовый, цветной TFT-дисплей с белой светодиодной подсветкой, QVGA (240 × 320 точек), 262144 цветов

#### Размеры (ш/в/г, не включая выступающие детали)

42,5 × 94,0 × 7,2 мм

#### Размеры (ш/в/г)

42,7 × 94,2 × 7,5 мм

#### Масса

Прибл. 55 г
Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
В начало страницы