Задача

# Использование планшетного ПК с кредлом

Использование кредла Sony (SGPDS1, продается отдельно) для планшетного ПК позволяет удобно заряжать планшетный ПК и удерживать его в удобном для чтения положении [Подробно].
Когда планшетный ПК установлен на кредле, можно выбрать приложение для запуска.

## Установка планшетного ПК на кредле

1. Переместите опору кредла в верхнее положение. Это позволяет подсоединить или отсоединить адаптер переменного тока.

1. Подсоедините адаптер переменного тока к разъему шнура питания в нижней части кредла.

1. Подсоедините адаптер переменного тока к розетке переменного тока.

1. Сопоставьте разъем для зарядки планшетного ПК с разъемом внутри верхнего гнезда кредла.

1. Расположите планшетный ПК в верхнем гнезде кредла.

1. Убедитесь, что горит индикатор зарядки.

Примечание

- При использовании или отключении адаптера переменного тока не дотрагивайтесь до его контактной области.

- Приложение силы при отключении кабеля переменного тока от кредла может привести к поломке адаптера или кредла. Поэтому всегда удерживайте опору кредла.

- При использовании опоры кредла в нижнем положении направьте шнур адаптера переменного тока через отверстие в опоре кредла, чтобы предотвратить ее опрокидывание.

- При установке планшетного ПК в кредл убедитесь, что ремешок, если таковой установлен, не попадает между планшетный ПК и кредлом.

Совет

- При установке включенного планшетного ПК на кредл или включении планшетного ПК, пока он установлен на кредле, отобразится запрос на выбор приложения, которое будет запущено при следующем использовании кредла. Если установлены флажки [Нет] и [По умолчанию для этого действия], можно продолжать использовать выбранное приложение. При этом экран выбора приложения в дальнейшем отображаться не будет.

- Чтобы изменить приложение, которое будет запускаться при установке планшетного ПК на кредл, нажмите [ Приложения и виджеты] - [ Настройки] - [Кредл].

## Снятие планшетного ПК с кредла

1. Поднимите планшетный ПК, удерживая его в вертикальном положении.

Связанные темы
Регулирование угла наклона кредла