Руководство пользователя VAIO SVZ1311 Series

Задача

# Подсоединение/Отсоединение док-станции

Можно подсоединить док-станцию (поставляемую или дополнительно заказываемую) к компьютеру VAIO.

## Подсоединение док-станции

1. Подсоедините док-станцию к вертикальной подставке.

Убедитесь, что закрепили док-станцию так, как показано внизу слева.
Не устанавливайте док-станцию перевернутой.
Совет

- Если при использовании док-станции не использовать вертикальную подставку из комплекта, док-станцию можно положить логотипом VAIO вверх, как изображено ниже.

1. Подключите док-станцию к сети переменного тока.

Подсоедините один конец шнура питания (1) к адаптеру переменного тока (2), а другой конец – к розетке электросети.
Вставьте кабель, подключенный к адаптеру переменного тока, в разъем источника питания постоянного тока DC IN (3) на док-станции (4).

1. Вставьте разъем док-станции (Docking Station connector) в порт USB док-станции и в порт DC IN на VAIO компьютере.

Примечание

- Убедитесь, что используется адаптер переменного тока из комплекта поставки док-станции. При использовании адаптера переменного тока, поставляемого с компьютером VAIO, можно потерять все несохраненные данные.

- После подсоединения док-станции к компьютеру VAIO не используйте их примерно 10 секунд.

## Для отсоединения док-станции

1. Закройте определенные приложения, например использующие графический ускоритель или обращающиеся к дисководу оптических дисков, или к USB-порту на док-станции.

1. Нажмите Кнопка UNDOCK (отсоединение) (UNDOCK button) (1) и дождитесь выключения Индикатор IN USE (активность) (IN USE indicator) (2).

Совет

- Или нажмите кнопку (Пуск), (стрелку) рядом с кнопкой Завершение работы, затем Извлечение из стыковочного узла для отсоединения док-станции от компьютера VAIO.

- Если нажать Кнопка UNDOCK (отсоединение) (UNDOCK button), когда компьютер VAIO находится в режиме энергосбережения, компьютер вернется в Обычный режим.
  После возвращения компьютера в Обычный режим отсоедините док-станцию от компьютера. В противном случае работа компьютера может быть неустойчивой.

- Когда компьютер VAIO выключен, удостоверьтесь, что Индикатор IN USE (активность) (IN USE indicator) потух, а затем выньте разъем док-станции (Docking Station connector) из компьютера, не нажимая Кнопка UNDOCK (отсоединение) (UNDOCK button).

1. Удерживая разъем док-станции (Docking Station connector), отсоедините его от компьютера VAIO.

Примечание

- Не отсоединяйте док-станцию от компьютера VAIO пока Индикатор IN USE (активность) (IN USE indicator) светится.
  Невыполнение этого может вызвать потерю несохраненных данных и отказ компьютера. Удостоверьтесь, что Индикатор IN USE (активность) (IN USE indicator) потух, а затем отсоедините док-станцию, выполнив предыдущие шаги.
  При отсоединении док-станции, когда компьютер находится в Режиме гибернации или в Спящем режиме, также удостоверьтесь, что Индикатор IN USE (активность) (IN USE indicator) потух, а затем отсоедините док-станцию. При отсоединении док-станции, когда светится Индикатор IN USE (активность) (IN USE indicator), выключите компьютер.

- Не отсоединяйте док-станцию от компьютера VAIO при использовании устройств, встроенных или подсоединенных к док-станции, или если аккумулятор почти разряжен.
  Невыполнение этого может вызвать потерю несохраненных данных и отказ компьютера.

- Закройте определенные приложения, например игры, программы для воспроизведения видео или веб-браузеры, прежде чем отсоединять установочную станцию от компьютера VAIO.

- Убедитесь, что отсоединили док-станцию от компьютера VAIO, используя первую учетную запись пользователя, с которой вы зарегистрировались в системе во время текущего сеанса. Если вы переключили учетную запись на учетную запись другого пользователя, используя функцию быстрого переключения пользователей, а док-станция отсоединена, может произойти сбой компьютера.
  Дополнительные сведения о функции быстрого переключения пользователей см. в разделе Справка и поддержка.

- Если невозможно должным образом отсоединить док-станцию от компьютера VAIO, смотрите соответствующую тему в разделе Устранение неполадок. [Подробно]

См. также
Компоненты и элементы управления на док-станции