Руководство пользователя VAIO SVZ1311 Series

Справочная информация

# Перед использованием беспроводной внешней сети
<Для моделей, оборудованных беспроводной внешней сети>

Глобальная сеть (WAN) - широко распространенная сеть связи, позволяющая соединять локальные компьютерные сети в удаленных местоположениях, и зачастую имеется в наличии в каналах связи, предоставляемых поставщиками услуг связи, такими как операторы связи.
Использование беспроводной внешней сети (WWAN) позволит компьютеру VAIO подключиться к Интернету через нее в любом месте, охваченном оператором сотовой связи.
В зависимости от используемого оператора, может потребоваться вставить SIM-карту в держатель SIM карты или гнездо в компьютере для использования функции беспроводной внешней сети. Ваша SIM карта вмещается в основание, приблизительно такого размера, как кредитная карта.
Примечание

- Беспроводной внешней сети может быть недоступна в некоторых странах или регионах.

Совет

- Вы можете получить предложение от определенного оператора, выбранного VAIO, в зависимости от страны и модели. В таком случае SIM-карта либо входит в SIM-комплект оператора, находящийся внутри картонной коробки, или уже вставлена в держатель или гнездо SIM-карты. Если SIM карта не входит в комплект вашего компьютера VAIO, вы можете приобрести ее у одного из операторов связи.

## Для ввода SIM карты

1. Выключите ваш компьютер VAIO.

1. Вставьте тонкий прямой предмет (например, скрепку для бумаг) в отверстие (1) держателя SIM-карты (2) сзади компьютера VAIO так, чтобы держатель вышел наружу.

1. Аккуратно придерживая держатель SIM-карты, извлеките его из гнезда.

1. Извлеките SIM карту, выталкивая ее из основания.

1. Поместите SIM-карту на держатель SIM-карты печатной платой вверх.

1. Вставьте держатель SIM-карты в гнездо для SIM-карты.

Примечание

- Не трогайте печатную плату на SIM карте.

- Убедитесь, что вы крепко держите ваш компьютер VAIO перед введением или извлечением карты.

- Не повредите SIM карту сгибанием или излишним давлением на нее.

См. также
Запуск обмена данными беспроводной внешней сети<Для моделей, оборудованных беспроводной внешней сети>
Останов обмена данными беспроводной внешней сети<Для моделей, оборудованных беспроводной внешней сети>