Руководство пользователя VAIO SVZ1311 Series

Задача

# Запуск обмена данными в беспроводной локальной сети

Приложение VAIO Smart Network позволяет установить связь по беспроводной локальной сети между компьютером VAIO и точкой доступа (приобретается отдельно). Перед подключением к беспроводной локальной сети убедитесь в том, что точка доступа включена и работает.
Во избежание ошибок прочитайте инструкции в разделе Подключение к беспроводной локальной сети. [Подробно]

1. Нажмите (Пуск) и выберите Все программы, VAIO Smart Network или щелкните на значке (значок приложения VAIO Smart Network) в области уведомлений на рабочем столе.

1. Убедитесь в том, что переключатель рядом с элементами Беспров. функции (Wireless Functions) и Wireless LAN находится в положении On.

Если он находится в положении Off, переведите его в положение On щелчком мыши.
Совет

- Убедитесь в том, что индикатор WIRELESS [Подробно] горит.

- Можно использовать функцию Wi-Fi Direct, если Wi-Fi Direct отображается в окне VAIO Smart Network. Дополнительные сведения см. в файле справки, входящем в состав приложения VAIO Smart Network.

1. В окне VAIO Smart Network выберите подходящий режим для данной беспроводной локальной сети.

Подробные инструкции по выполнению этих операций см. в файле справки, входящем в состав приложения VAIO Smart Network.

1. Щелкните на значке или (значок сети) в области уведомлений на рабочем столе.

1. Выберите требуемую точку доступа и нажмите Подключить (Connect).

После установления соединения в поле выбранной беспроводной точки доступа отображается значение Подключено.
Если требуемая беспроводная точка доступа не найдена, щелкните на значке (Обновить).
Если отображается окно ввода ключа безопасности [Подробно], введите требуемый ключ безопасности и нажмите ОК. Обратите внимание на то, что ключ безопасности вводится с учетом регистра.
Примечание

- Если данная модель поддерживает стандарты IEEE 802.11a/b/g/n и включена только функция беспроводной локальной сети на частоте 2,4 ГГц, невозможно установить соединение между компьютером VAIO и точкой доступа беспроводной локальной сети, работающей на частоте 5 ГГц. Аналогичным образом, если включена только функция беспроводной локальной сети на частоте 5 ГГц, невозможно установить соединение между компьютером и точкой доступа беспроводной локальной сети, работающей на частоте 2,4 ГГц.
  Если данная модель поддерживает только стандарты IEEE 802.11b/g/n, при отключенной функции беспроводной локальной сети на частоте 2,4 ГГц установить соединение между компьютером и точкой доступа невозможно. Для таких моделей невозможно установить соединение между компьютером и точкой доступа беспроводной локальной сети, работающей на частоте 5 ГГц.

- Перед началом обмена данными по беспроводной локальной сети может потребоваться некоторое время для поиска точки доступа беспроводной локальной сети и подключения к ней.

Совет

- При первом подключении компьютера VAIO к точке доступа путем ввода ключа безопасности точка доступа регистрируется на компьютере. При последующих подключениях вводить ключ безопасности не требуется.

## Проверка состояния соединения с беспроводной локальной сетью

При наведении указателя мыши на значок или (значок сети) в области уведомлений на рабочем столе отображаются сведения о состоянии соединения с беспроводной локальной сетью, включая точку доступа, к которой в данный момент подключен компьютер VAIO.
См. также
О стандартах беспроводных локальных сетей
Подключение к беспроводной локальной сети
Разрыв соединений на базе беспроводной локальной сети
Примечания по использованию функции беспроводной локальной сети
О ключе безопасности для беспроводной локальной сети