Руководство пользователя VAIO

Задача

# Запуск связи по Wi-Fi(R) (беспроводная сеть)

Можно установить связь по Wi-Fi между компьютером VAIO и точкой доступа (в комплект поставки не входит).
Перед использованием Wi-Fi убедитесь, что точка доступа Wi-Fi включена и исправно работает.

1. Подключите точку доступа к компьютеру VAIO.

Дополнительные сведения см. в Справка и поддержка (Windows Help and Support) [Подробно] и руководстве, прилагаемом к точке доступа.

1. Откройте панель чудо-кнопок [Подробно] и выберите чудо-кнопку Параметры (Settings).

1. В правом нижнем углу выберите пункт менение параметров компьютера (Change PC settings).

1. На левой панели экрана Параметры ПК (PC settings) выберите Беспроводной (Wireless).

1. Измените Режим “в самолете” (Airplane mode) на Выкл. (Off), а настройку Wi-Fi в разделе Беспроводные устройства (Wireless devices) на Вкл. (On).

Совет

- Дополнительные сведения о Режим “в самолете” (Airplane mode) см. в разделе Справка и поддержка (Windows Help and Support). [Подробно]

1. Откройте панель чудо-кнопок [Подробно] и выберите чудо-кнопку Параметры (Settings).

1. Выберите (значок сети).

1. Выберите требуемую точку доступа и нажмите Подключиться (Connect).

После создания подключения в поле выбранной точки доступа отображается Подключено (Connected).
Если отображается окно ввода ключа безопасности [Подробно], укажите ключ безопасности и выберите ОК (OK).
Обратите внимание на то, что ключ безопасности вводится с учетом регистра.
Примечание

- Если модель поддерживает стандарты IEEE 802.11a/b/g/n и включена только функция Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц, невозможно установить подключение между компьютером VAIO и точкой доступа беспроводной локальной сети, работающей на частоте 5 ГГц. Аналогичным образом, если включена только функция Wi-Fi на частоте 5 ГГц, невозможно установить подключение между компьютером и точкой доступа Wi-Fi, работающей на частоте 2,4 ГГц.
  Если данная модель поддерживает только стандарты IEEE 802.11b/g/n, при отключенной функции Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц установить подключение между компьютером и точкой доступа невозможно. Для таких моделей невозможно установить соединение между компьютером и точкой доступа Wi-Fi, работающей на частоте 5 ГГц.

- Перед началом обмена данными по Wi-Fi может потребоваться некоторое время для поиска точки доступа Wi-Fi и подключения к ней.

Совет

- При первом подключении компьютера VAIO к точке доступа путем ввода ключа безопасности точка доступа регистрируется на компьютере. При последующих подключениях вводить ключ безопасности не требуется.

## Проверка состояния подключения Wi-Fi

Откройте рабочий стол [Подробно] и переместите указатель мыши на значок (значок сети) в области уведомлений на рабочем столе для проверки состояния подключения Wi-Fi, например точки доступа, к которой в данный момент подключен компьютер VAIO.
См. также
Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводная сеть)
Остановка связи по Wi-Fi(R) (беспроводная сеть)
Примечания к использованию функции Wi-Fi(R) (беспроводная сеть)
Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)