Руководство пользователя VAIO

Задача

# Установка и извлечение модулей расширения памяти

Если вы хотите увеличить скорость или повысить производительность компьютера при одновременном запуске программ, увеличьте объем памяти, установив дополнительные модули расширения памяти.
Перед обновлением памяти компьютера изучите статью Примечания к установке и извлечению модулей расширения памяти.[Подробно]
Тип модуля и объем памяти, установленной на вашем компьютере, могут отличаться в зависимости от модели.

1. Выключите компьютер VAIO и периферийный устройства, отсоедините шнур питания и прочие соединительные провода и извлеките батарейный источник питания. [Подробно]

1. Подождите, пока компьютер VAIO остынет.

Внутренние компоненты компьютера VAIO сразу после выключения могут быть горячими. Будьте внимательными и не обожгитесь, работая с компьютером VAIO в таком состоянии.

1. Положите чистую ткань на ровную и плоскую поверхность и расположите компьютер VAIO, как показано ниже. Извлеките винты крестовой отверткой, чтобы открыть крышку отсека модулей расширения памяти.

Расположение винтов показано стрелками на рисунке ниже.
В некоторых моделях на крышке отсека модулей расширения памяти используются невыпадающие винты, которые нельзя отделить от крышки.

1. Коснитесь внешнего металлического объекты, чтобы избавиться от статического электричества.

Не касайтесь металлических компонентов внутри компьютера VAIO.

1. Если свободных гнезд нет, извлеките установленный модуль расширения памяти. Потяните задвижки по направлению стрелок, чтобы извлечь модуль под углом (1), а затем потяните модуль в обратном направлении (2).

1. Извлеките новый модуль расширения памяти из антистатической сумки.

1. Держите модуль памяти за края и вставьте его в гнездо модуля расширения памяти так, чтобы его терминал был направлен вниз, выровняв отметку на модуле с небольшим выступом в гнезде.

1. Держите модуль расширения памяти за края и нажмите на него, чтобы вставить модуль в гнездо до щелчка, как показано на рисунке.

Задвижки на обеих сторонах гнезда защелкнутся, фиксируя модуль. Не касайтесь микросхем (черных компонентов) в модуле расширения памяти.

1. Замените крышку модуля расширения памяти и закрепите ее винтами, извлеченными на шаге 3.

1. Установите батарейный источник питания и подключите все соединительные провода и периферийные устройства, отключенные на шаге 1, а затем включите компьютер.

1. Проверьте изменение объема системной памяти. [Подробно]

Если указан правильный объем памяти, установка модуля расширения памяти прошла успешно.
См. также
Примечания к установке и извлечению модулей расширения памяти