# Персональный компьютер VAIO Fit 11ASVF11N1

## Подключение к источнику питания

Подключение компьютера VAIO к источнику питания переменного тока.

Перед подключением внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в разделе Замечания об использовании источника питания.

1. Подключите один конец шнура питания () к адаптеру переменного тока ().
2. Подключите другой конец шнура питания к розетке электросети ().
3. Подсоедините кабель от адаптера переменного тока () к порту DC IN () на компьютере VAIO.

#### Примечание

- Не подключайте к одной розетке более одного устройства.

- Форма адаптера переменного тока может отличаться в зависимости от приобретенной модели.

- Убедитесь, что штекер шнура питания плотно вставлен в компьютер VAIO.

#### Совет

- Для предотвращения повреждения компьютера VAIO из-за внезапных скачков напряжения можно приобрести удлинитель с защитой от подобных скачков (возникающих, например, во время грозы).

В начало страницы

### См. также

- Зарядка аккумулятора
- Примечания по использованию аккумулятора
- Включение компьютера VAIO
- Управление питанием компьютера VAIO (спящий режим/выключение)
- Замечания об использовании источника питания

В начало страницы