# Персональный компьютер VAIO Fit 11ASVF11N1

## Wi-Fi

- Прерывание соединения по Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

  Связь по Wi-Fi можно остановить, выполнив следующие действия.

- Примечания к использованию функции Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

  Перед началом работы с функцией Wi-Fi во избежание неполадок прочитайте следующие предостережения.

- Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

  Функция Wi-Fi позволяет компьютеру VAIO подключаться к сети с помощью беспроводной сети.

- О типах подключения к Интернету

  Доступные следующие типы подключения к сети Интернет.

- Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

  Можно установить связь по Wi-Fi между компьютером VAIO и точкой доступа (не входит в комплект поставки).

- Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

  Ключ безопасности представляет собой протокол безопасности для Wi-Fi, который обеспечивает шифрование данных, передаваемых по Wi-Fi. Он называется также ключом шифрования или ключом WEP.

- Отключение функции Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

  Функцию Wi-Fi можно отключить, выполнив следующие действия.

### Рекомендуем ознакомиться со следующими разделами:

- Как узнать идентификатор SSID и ключ безопасности для точки доступа?
- Что делать, если фильмы или звуковые дорожки, полученные через Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть), не воспроизводятся или их воспроизведение прерывается? Чем объясняется низкая скорость передачи данных?
- Как узнать фактический адрес (MAC-адрес) встроенного интерфейса беспроводной сети для компьютера VAIO?
- Что делать, если не удается подключить компьютер VAIO к точке доступа (или к Интернету)?
- Что делать, если не работает функция Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)?

В начало страницы