# Персональный компьютер VAIO Tap 11SVT1122

## Что делать, если клавиатура не работает?

- Убедитесь, что клавиатура находится в радиусе 50 см от компьютера VAIO. Более подробные сведения см. в разделе Об условиях работы для использования клавиатуры.

- Возможно, выключатель питания и включения/выключения сенсорной панели клавиатуры установлен в положение OFF. Установите его в положение ON. Более подробные сведения см. в разделе Использование беспроводной клавиатуры.

- Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопкуПараметры. (Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.)

  В правом нижнем углу выберите пункт Изменение параметров компьютера, после этого последовательно выберите Сеть и Режим "в самолете", а затем в левой части экрана выберите пункт Параметры ПК.

  Выключите Режим "в самолете" и установите переключатель Keyboard Receiver в разделе Беспроводные устройства в положение ON. Затем переведите переключатель питания и включения/выключения сенсорной клавиатуры в положение OFF, а затем в положение ON.

- Если индикатор заряда на клавиатуре мигает, значит заряд элемента питания становится низким. Зарядите клавиатуру. Более подробные сведения см. в разделе Зарядка клавиатуры.

В начало страницы