# Персональный компьютер VAIO Tap 11SVT1122

## Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

Ключ безопасности представляет собой протокол безопасности для Wi-Fi, который обеспечивает шифрование данных, передаваемых по Wi-Fi. Он называется также ключом шифрования или ключом WEP.

Обмен данными между двумя устройствами в беспроводной локальной сети, например, между точной доступа Wi-Fi и компьютером, возможен в том случае, если для них задан один и тот же ключ безопасности.

Каждой точке доступа назначен ключ безопасности по умолчанию. (Для защиты данных от несанкционированного доступа необходимо изменить ключ безопасности по умолчанию.) Уточнить ключ безопасности по умолчанию можно с помощью руководства, прилагаемого к точке доступа.

При введении неправильного ключа безопасности компьютер VAIO не сможет установить соединение с точкой доступа. В таком случае, для установки соединения выполните следующие действия.

1. Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопкуПараметры. (Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.)
2. Выберите(значок сети).
3. Измените значение параметра Wi-Fi на Вкл..
4. Выберите нужную точку доступа Wi-Fi, затем выберите Подключиться.

В начало страницы

### См. также

- Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Примечания к использованию функции Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

В начало страницы