# Персональный компьютер VAIO Tap 11SVT1122

## Использование беспроводной клавиатуры

Установите переключатель питания и включения/выключения сенсорной панели клавиатуры в положение включения и включите или выключите функцию сенсорной панели.

Положение переключателя и статус функций

- OFF

  Питание беспроводной клавиатуры OFF / функция сенсорной панели OFF

- #### ON

  Питание беспроводной клавиатуры ON / функция сенсорной панели ON

- ####

  Питание беспроводной клавиатуры ON / функция сенсорной панели OFF

#### Примечание

- Клавиатура оснащена магнитами для подключения к компьютеру VAIO. Не помещайте кредитные карты и предметы, подверженные воздействию магнетизма, рядом с компьютером, особенно в передней и задней части клавиатуры. Это может вызвать повреждение данных.

#### Совет

- Если вам не удается включить беспроводную клавиатуру с помощью переключателя питания и включения/выключения сенсорной панели для клавиатуры, проверьте соответствующие настройки, выполнив описанные ниже действия.

  Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопкуПараметры. (Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.)

  В правом нижнем углу выберите пункт Изменение параметров компьютера, после этого последовательно выберите Сеть и Режим "в самолете", а затем в левой части экрана выберите пункт Параметры ПК.

  Убедитесь, что переключатель Режим "в самолете" установлен в положение Выкл, а переключатель Keyboard Receiver в разделе Беспроводные устройства установлен в положение Вкл.

В начало страницы

### См. также

- Зарядка клавиатуры
- Об условиях работы для использования клавиатуры
- Использование сенсорной панели

В начало страницы