# Персональный компьютер VAIO Tap 11SVT1122

## Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

Функция Wi-Fi позволяет компьютеру VAIO подключаться к сети с помощью беспроводной сети.

Wi-Fi использует стандарт IEEE 802.11a/b/g/n/ac (проект), который определяет тип технологии. Сведения о конфигурации компьютера см. в технических характеристиках.

#### IEEE 802.11a (частотный диапазон: 5 ГГц)

Поддерживается только на моделях, совместимых со стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac (проект).

#### IEEE 802.11b/g (частотный диапазон: 2,4 ГГц)

Стандарт IEEE 802.11g обеспечивает более высокую скорость передачи данных по сравнению со стандартом IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (частотный диапазон: 2,4 ГГц / 5 ГГц)

Модели, совместимые со стандартом IEEE 802.11b/g/n, могут работать только в диапазоне частот 2,4 ГГц.

#### IEEE 802.11ac (проект) (частотный диапазон: 5 ГГц)

Поддерживается только на моделях, совместимых со стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac (проект).

В начало страницы

### См. также

- Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Прерывание соединения по Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Примечания к использованию функции Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

В начало страницы