Руководство пользователя VAIO

Справочная информация

# Примечания к использованию функции Wi-Fi(R) (беспроводная сеть)

Перед началом работы с функцией Wi-Fi во избежание неполадок прочитайте следующие предостережения.

- В некоторых странах и регионах существуют законодательные ограничения на эксплуатацию изделий, обеспечивающих работу беспроводных локальных сетей Wi-Fi.

- Устройства Wi-Fi работают в диапазоне 2,4 ГГц, который используется устройствами различного типа. Технологии, применяемые в оборудовании Wi-Fi, позволяют свести к минимуму радиочастотные помехи, генерируемые другими устройствами, которые работают в том же диапазоне; однако радиочастотные помехи все же могут приводить к снижению скорости передачи данных, уменьшению дальности связи или прерыванию связи.

- Если на компьютере VAIO одновременно включены функция BLUETOOTH и функция Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц, взаимные помехи могут привести к снижению скорости передачи данных и другим неполадкам.

- Для связи по беспроводной локальной сети Wi-Fi в дороге может потребоваться особый договор с поставщиком услуг Wi-Fi.

- Если компьютер VAIO поддерживает стандарты IEEE 802.11a/b/g/n, его подключение к беспроводной локальной сети (Wi-Fi) на частоте 5 ГГц вне помещений запрещено законом.

- Скорость обмена данными и дальность связи могут зависят от следующих условий:

- расстояние между устройствами;

- наличие препятствий между устройствами;

- конфигурация устройств;

- условия распространения радиоволн;

- окружающая среда (материал стен и т.п.);

- используемые приложения.
  Связь может прерываться в зависимости от условий распространения радиоволн.

- Скорость передачи данных, определяемая спецификацией, является максимальной теоретически возможной скоростью и может не соответствовать фактической скорости передачи данных.

- Реальная скорость передачи данных может быть не такой быстрой, как показано на компьютере VAIO.

- Обмен данными между оборудованием Wi-Fi, работающим в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, невозможен.

- При работе с изделием стандарта IEEE 802.11b на скорость передачи данных, определяемую спецификациями IEEE 802.11g и IEEE 802.11n (2,4 ГГц), могут влиять помехи. Кроме того, скорость передачи данных, определяемая спецификациями IEEE 802.11g и IEEE 802.11n, автоматически снижается для поддержания совместимости с изделием стандарта IEEE 802.11b. Скорость передачи данных можно восстановить, изменив заданные для точки доступа параметры канала.

- Для быстрой остановки функции беспроводной локальной сети (Wi-Fi) выключите компьютер VAIO.

- Стандарт беспроводной локальной сети предусматривает следующие методы шифрования: протокол безопасности WEP, WPA2 и WPA. Методы WPA2 и WPA, совместно разработанные институтом IEEE и ассоциацией Wi-Fi, представляют собой спецификации стандартов на основе совместимых между собой дополнительных функций обеспечения безопасности, которые повышают уровень защиты данных и расширяют возможности управления доступом в существующих сетях Wi-Fi. Метод WPA разработан с учетом требований совместимости с более поздней спецификацией IEEE 802.11i. Он предусматривает применение усовершенствованного протокола шифрования данных TKIP (протокол целостности временного ключа), а также аутентификацию пользователей на основе стандарта 802.1X и протокола EAP (расширяемый протокол аутентификации). Шифрование данных защищает уязвимые беспроводные соединения между клиентами и точками доступа. Для обеспечения конфиденциальности предусмотрены также другие средства защиты локальной сети, в том числе защита паролем, сквозное шифрование, виртуальные частные сети и аутентификация. Следующим поколением по отношению к WPA является метод WPA2, который обеспечивает более высокий уровень защиты данных и управления доступом к сети и предназначен для защиты любых разновидностей устройств 802.11, включая устройства стандартов 802.11b, 802.11a, 802.11g и 802.11n, многодиапазонные и многорежимные устройства. Кроме того, на основе утвержденного стандарта IEEE 802.11i метод WPA2 обеспечивает безопасность на уровне правительственных организаций за счет внедрения алгоритма шифрования AES, совместимого со стандартом FIPS 140-2 Национального института стандартов и технологий (NIST), и аутентификации по стандарту 802.1X. WPA2 характеризуется обратной совместимостью с WPA.

См. также
Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводная сеть)
Запуск связи по Wi-Fi(R) (беспроводная сеть)
Остановка связи по Wi-Fi(R) (беспроводная сеть)
Примечания по использованию функции BLUETOOTH(R)