Как сделать / Замена расходных материалов

# Сообщения о необходимости замены

Когда вы увидите следующие сообщения в окне утилиты EPSON Status Monitor 3, замените соответствующие расходные материалы. После такого сообщения вы сможете продолжать печатать короткое время, однако рекомендуем заменять расходные материалы на более раннем этапе, чтобы сохранять высокое качество печати и продлить срок службы принтера.

Утилита EPSON Status Monitor 3 Сообщение | Описание
Toner low (Мало тонера) | Осталось малое количество тонера в тонерном(ных) картридже(жах).
Fuser oil roll near end of service life (Срок службы смазочного валика термозакрепителя близок к его окончанию). | Срок службы смазочного валика термозакрепителя близок к его окончанию.
Photoconductor unit near end of service life (Срок службы блока формирования изображения близок к его окончанию). | Сроки службы блока формирования изображения и фильтра печатающей головки близки к их окончанию.
Fuser unit near end of service life (Срок службы термозакрепителя близок к его окончанию). | Сроки службы термозакрепителя и второго бумаговедущего валика близки к их окончанию.
Transfer belt unit near end of service life (Срок службы блока ленты переноса изображения близок к его окончанию). | Срок службы блока ленты переноса изображения близок к его окончанию.
Waste toner collector almost full (Сборник использованного тонера почти заполнен). | Сборник использованного тонера почти заполнен.

Если вы продолжите пользоваться принтером без замены расходных материалов, то расходное изделие достигнет конца своего срока службы, принтер прекратит печать и в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 появятся следующие сообщения. В этом случае принтер не возобновит печать, пока вы не восполните расходные материалы.

Сообщение в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 | Описание
Toner out (Нет тонера) | Тонерный картридж пустой.
Fuser oil roll at end of service life (Окончился срок службы смазочного валика термозакрепителя). | Окончился срок службы смазочного валика термозакрепителя.
Photoconductor unit at end of service life (Окончился срок службы блока формирования изображения). | Окончился срок службы блока формирования изображения и фильтра печатающей головки.
Waste toner collector full (Заполнен сборник использованного тонера). | Заполнен сборник использованного тонера.
Fuser unit at end of service life (Окончился срок службы термозакрепителя). | Окончился срок службы термозакрепителя и второго бумаговедущего валика.
Transfer belt unit at end of service life (Окончился срок службы блока ленты переноса изображения). | Окончился срок службы блока ленты переноса изображения.

[К началу]

Предыдущая | Далее