Решение проблем

# Проблемы распечатки

Часть или весь отпечаток искажен.
Причина | Что делать
Интерфейсный кабель подсоединен ненадежно. | Проверьте подключение концов кабеля к разъемам принтера и компьютера. Если вы пользуетесь параллельным интерфейсом, то зафиксируйте разъемы боковыми проволочными зажимами.
Вы, вероятно, используете неправильный интерфейсный кабель. | Убедитесь в том, что применяемый вами интерфейсный кабель экранированный, в защитной оболочке, с витыми парами проводов и длиной не более 1,8 метра, или соответствует требованиям USB 2.0.
Если принтер по-прежнему не печатает правильно, свяжитесь со своим дилером или обратитесь за помощью к квалифицированному мастеру.

Неправильное расположение отпечатка.
Причина | Что делать
Длина страницы и поля установлены неправильно в используемом программном приложении. | Проверьте, правильно ли установлены длина страницы и поля в используемом программном приложении.

Графика печатается неправильно.
Причина | Что делать
Вам следует увеличить объем памяти. | Графический материал требует большого объема памяти. Дополнительную информацию см. Проблемы памяти.

[К началу]

Предыдущая | Далее