Информация об изделии / Технические характеристики

# Интерфейсы

> Параллельный интерфейс
> USB-интерфейс

## Параллельный интерфейс

Используйте только разъем параллельного интерфейса, соответствующий стандарту IEEE 1284-I.

| Примечание:

| Операционные системы Windows Me/98/95/2000/NT 4.0 поддерживают параллельный интерфейс.

#### Пользование режимом работы порта с расширенными возможностями

Для пользования режимом работы порта с расширенными возможностями (ECP)и разъемом параллельного интерфейса, соответствующим стандарту IEEE 1284-I используемый компьютер должен поддерживать такой режим работы порта.

Процедура настройки режима при параллельном интерфейсе может различаться в зависимости от того, какой используется вами компьютер. См. руководство компьютера, чтобы отрегулировать установки режима при параллельном интерфейсе.

[К началу]

## USB-интерфейс

Соответствующий USB 1.1.

| Примечание:

| Только компьютеры Macintosh с операционной системой Mac OS 8.1 (или более поздней версией)и IBM-совместимые компьютеры с операционными системами Windows Me/98/2000, оснащенные USB-разъемом, поддерживают USB-интерфейс.

[К началу]

Предыдущая | Далее