Как сделать / Пользование драйвером принтера в Windows

# Удаление программного обеспечения принтера

При желании переустановить или обновить драйвер принтера обязательно предварительно удалите имеющееся программное обеспечение принтера.

| Примечание:

| Вы можете удалить драйвер принтера и утилиту EPSON Status Monitor 3, следуя экранным указаниям, считываемым с компакт-диска, прикладываемого к принтеру.

| Закройте все программные приложения.

| Щелкните на пункте Пуск, укажите на пункт Настройкаи щелкните на Панели управления.

| Дважды щелкните на значке Добавить/Удалить программы .

| Выберите пункт Программное обеспечение принтера EPSONи щелкните на Добавить/Удалить.

> При пользовании компьютером с операционной системой Windows 2000 выберите Программное обеспечение принтера EPSON в меню Заменить или удалить программы, затем щелкните на команде Заменить/Удалить .

| Щелкните на вкладке Модель принтера , выберите значок EPSON AL-C1000 Advanced , потом щелкните на кнопке OK.

|  | Примечание:

|  | Вы можете удалить только утилиту Monitored Printers, входящую в состав утилиты EPSON Status Monitor 3. Когда эта утилита удалена, вы не можете изменить установку утилиты Monitored Printers с помощью утилиты EPSON Status Monitor 3, установленной на других принтерах.

| Установите флажок в клетке опции EPSON Status Monitor 3: Monitored Printers и щелкните на кнопке OK.

| Следуйте указаниям на экране монитора.

|  | Примечание:

|  | Когда появится сообщение "Удалить файл, связанный с другими программами" , щелкните на кнопке Да.

### Драйвер USB-устройства

Вам потребуется драйвер USB-устройства при подключении принтера в среде Windows 98/Me с помощью кабеля USB-интерфейса.

Выполните следующие действия по удалению драйвера USB-устройства:

| Примечание:

| Удалите драйвер принтера перед удалением драйвера USB-устройства.

| Когда драйвер USB-устройства удален, вы не можете иметь доступа к другим принтерам EPSON, подключенным с помощью кабеля USB-интерфейса.

| Выполните пункты 1 - 3 из раздела Удаление программного обеспечения принтера.

| Выберите USB-принтерное устройство EPSON и щелкните на Добавить/Удалить.

|  | Примечание:

|  | Запись USB-принтерное устройство EPSON появится, только когда принтер подключен в среде Windows Me/98 с помощью кабеля USB-интерфейса.

|  | Если драйвер USB-устройства установлен неправильно, то надпись USB-принтерное устройство EPSON может не появиться. Выполните следующие действия по запуску файла "Epusbun.exe" с компакт-диска, прикладываемого к принтеру.

| 1. | Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера.
| 2. | Откройте компакт-диск с помощью прикладной программы, например, Windows Explorer.
| 3. | Дважды щелкните на папке Win9x .
| 4. | Дважды щелкните на значке файла Epusbun.exe .

| Следуйте указаниям на экране монитора.

[К началу]

Предыдущая | Далее