Как сделать / Работа с бумагой

# Бумага

> Специальные носители EPSON
> Основная бумага
> Носители, запрещенные к использованию

В этом разделе описывается бумага, которая может быть использована для печати на вашем принтере. Не используйте бумагу, которая не упоминается в этом разделе.

| Примечание:

Принтер особо чувствителен к влаге. Поэтому не используйте влажную бумагу и храните свою бумагу в сухом помещении.

## Специальные носители EPSON

EPSON производит специальные типы носителей, которые разработаны именно для данного принтера.

EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON)
Этот носитель разработан специально для данного принтера. Загружать этот носитель в принтер вы можете из МЦ-лотка (Многоцелевого лотка), стандартной нижней кассеты или из дополнительного кассетного блока на 500 листов.

> S041215 (A4)
> S041218 (Letter)

EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON)
Этот носитель разработан специально для данного принтера. Загружать этот носитель в принтер вы можете только из МЦ-лотка (Многоцелевого лотка).

> S041175 (A4)
> S041174 (Letter)

| Предостережение:

Не используйте других носителей EPSON, например специальных носителей EPSON для струйной печати, так как они могут заклинивать подающий механизм и повредить принтер.

Не используйте перечисленных выше носителей на других принтерах, кроме случаев, оговоренных в технической документации.

EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON)
Этот носитель разработан специально для данного принтера. Этот носитель толще, чем бумага для цветных лазерных принтеров EPSON, и дает возможность печатать блестящие и более качественные отпечатки. Для печати на бумаге с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON выберите пункт Coated или Coated (Back) в меню Paper Type (Тип бумаги). Эта установка оптимизирована для печати на бумаге с покрытием, однако бумагу можно подавать только из МЦ-лотка (Многоцелевого лотка).

> S041383 (A4)

| Примечание:

Двусторонняя печать с использованием блока двусторонней печати не доступна при выбранном пункте Coated или Coated (Back) в меню Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера.

[К началу]

## Основная бумага

В дополнение к специальным носителям EPSON, описанным в предыдущем разделе, вы можете использовать следующую бумагу

Тип бумаги | Описание
Обычная бумага | Допускается применение вторично переработанной бумаги.* Плотность: 60 to 90 г/м2 (от 16 до 24 lb)
Конверты | Без наклеек и липкой ленты Без прозрачного пластикого адресного окна (кроме случаев, когда оно специально предназначено для лазерных принтеров)
Этикетки | Лист подложки должен быть закрыт полностью, без пробелов между соседними этикетками**
Толстая бумага | Плотность: от 91 до 163 г/м2 (от 24 до 43lb)
Цветная бумага | Без покрытия

| * Вторично переработанную бумагу рекомендуется применять только при нормальных температуре и влажности воздуха. Плохая бумага снижает качество печати, может застревать в подающем механизме и вызывать другие неполадки.

| ** Пробелы между этикетками могут стать причиной отслаивания этикеток внутри принтера и его поломки.

| Примечание:

Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги для получения высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

Вы можете использовать фирменные бланки при условии, что бумага и типографская краска на них пригодны для печати на лазерных принтерах.

[К началу]

## Носители, запрещенные к использованию

Для печати на вашем принтере вы не можете использовать нижеописанные типы носителей. Они могут вызвать повреждения принтера, его заклинивание и давать отпечатки плохого качества.

- Носители, предназначенные для других цветных лазерных принтеров, монохромных лазерных принтеров, цветных копировальных аппаратов, монохромных копировальных аппаратов и струйных принтеров

- Бумага уже использовавшаяся для печати на других цветных лазерных принтерах, монохромных лазерных принтерах, цветных копировальных аппаратах, монохромных копировальных аппаратах, струйных принтерах или термографических принтерах

- Копирка, самокопирующаяся бумага, теплочувствительная бумага, бумага чувствительная к давлению, кислотостойкая бумага или бумага для чернил с высокой термостойкостью (порядка 180°C)

- Легко отклеивающиеся этикетки или этикетки, полностью не закрывающие подложечный лист

- Бумага с покрытием или специальная цветная бумага, кроме EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON)

- Бумага с отверстиями или с перфорацией для подшивки

- Бумага с клеем, проволочными скобами, скрепками или с накленной липкой лентой

- Бумага, с высокой электростатичностью

- Сырая или переувлажненная бумага

- Бумага неоднородной толщины

- Слишком толстая или слишком тонкая бумага

- Слишком гладкая или слишком шероховатая бумага

- Бумага с различными лицевой и оборотной сторонами

- Бумага со складками, перегибами, морщинами или надрывами

- Бумага неправильной формы или с непрямыми углами листа

[К началу]

Далее