Использование драйвера принтера / Для Windows

# Изменение настроек драйвера принтера

> Настройка качества печати
> Настройка размера отпечатка
> Настройка макета страницы
> Печать водяных знаков
> Использование форм
> Использование макетов, сохраненных на накопителе на жестком диске
> Печать с использованием блока двусторонней печати
> Расширенная настройка
> Настройка дополнительных параметров

## Настройка качества печати

Вы можете изменять качество печати с помощью установок драйвера принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор, будет ли принтер выполнять настройку качества печати автоматически, либо вы будете выбирать установки из списка предопределенных установок или вы будете задавать собственные, пользовательские установки.

### Настройка качества печати с помощью параметра Automatic (Автоматический)

Вы можете изменять качество печати, выбирая между скоростной и качественной печатью. Доступны два уровня качества печати, 300 dpi и 600 dpi. Разрешение 600 dpi предоставляет высокое качество печати, более качественную детализацию, но требует больше памяти и снижает скорость печати.

Когда выбран режим Automatic (Автоматический) на вкладке Basic Settings (Главное), драйвер принтера сам выставит все дополнительные установки в соответствии с заданной вами настройкой цвета печати. Цвет и разрешение - это единственные установки, которые вам необходимо выполнить. Вы можете изменять другие установки, например размер бумаги или ориентацию страницы в большинстве приложений.

| Примечание:

С помощью оперативной справки вы можете получить больше информации о настройках драйвера принтера.

| Откройте вкладку Basic Settings (Главное).

| Включите опцию Automatic (Автоматический). Затем с помощью переключателя установите необходимое разрешение Fast (Скорость) (300 dpi) или Fine (Качество) (600 dpi).

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений.

|  | Примечание:

Если качество печать неудовлетворительное или на экране появляется сообщение об ошибке памяти, установите более низкое разрешение, которое позволит продолжить печать.

### Использование списка предопределенных установок

Предопределенные установки позволяют вам оптимизировать параметры печати при конкретном типе документа, например презентационные документы или изображения, полученные видеокамерой или цифровой фотокамерой.

Выполните следующие действия, чтобы использовать предопределенные установки.

| Откройте вкладку Basic Settings (Главное).

| Включите опцию Advanced (Расширенный). Список предопределенных установок находится справа от переключателя Automatic (Автоматический).

|  | Примечание:

Этот пример приведен для Windows Me, 98 и 95.

| Выберите наиболее подходящую установку из списка в зависимости от типа документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

Когда вы выбираете какую-либо предопределенную установку, другие настройки, например Printing Mode (Режим печати), Resolution (Разрешение), Screen (Экран) и Color Management (Управление цветом) выставляются автоматически. Изменения отображаются в списке текущих установок слева от вкладки Basic Settings (Главное).

Драйвер принтера включает в себя следующие предопределенные установки:

##### Automatic (Standard) (Автоматический (Стандарт))

Рекомендуется для повседневной печати, особенно фотографий.

##### Text/Graph (Текст/Графика)

Рекомендуется для печати документов, содержащих текст и диаграммы, например презентационных документов.

##### Graphic/CAD (Графика/САПР)

Рекомендуется для печати графиков и диаграмм.

##### Photo (Фото)

Рекомендуется для печати фотографий.

##### PhotoEnhance4

Рекомендуется для печати изображений, полученных из цифрового источника, такого как видеокамера, цифровая фотокамера или сканер. Программа EPSON PhotoEnhance4 автоматически корректирует контрастность, насыщенность и яркость изображения, чтобы получить более качественные отпечатки с сочными цветами. Эта установка не оказывает влияния на оригинал изображения.

##### ICM (Кроме Windows NT 4.0)

ICM (Image Color Matching - Соответствие цветов изображения). Эта установка автоматически регулирует цвета на отпечатках, для приведения их в соответствие с цветами на экране монитора.

##### sRGB

Эта установка лучше всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами. Для получения информации о совместимости вашего оборудования с sRGB, свяжитесь с производителем оборудования.

##### Automatic (High Quality) (Автоматический (Высокое качество))

Рекомендуется для повседневной печати, когда отдается предпочтение высококачественной печати.

##### Advanced Text/Graph (Качественный Текст/Графика)

Рекомендуется для печати высококачественных презентационных документов, которые содержат текст и диаграммы.

##### Advanced Graphic/CAD (Качественная Графика/САПР)

Рекомендуется для печати высококачественных графиков, диаграмм и фотографий.

##### Advanced Photo (Качественное Фото)

Рекомендуется для печати высококачественных отсканированных фотографий и изображений, полученных из цифрового источника.

### Настройка пользовательских параметров печати

Если вы хотите выставить более детализированные установки, выполняйте настройку вручную.

Выполните следующие действия для настройки пользовательских параметров печати.

| Откройте вкладку Basic Settings (Главное).

| Включите опцию Advanced (Расширенный), затем нажмите кнопку More Settings (Дополнительно).

| Выберите опцию Color (Цвет) или Black (Ч/Б) в разделе Color (Цвет). Установите необходимое разрешение 300 dpi или 600 dpi с помощью переключателя Resolution (Разрешение).

|  | Примечание:

С помощью оперативной справки вы можете получить больше информации о настройках драйвера принтера.

|  | Примечание:

Этот пример приведен для Windows Me, 98 и 95.

| Нажмите кнопку OK для сохранения установок и возвращения на вкладку Basic Settings (Главное).

#### Сохранение пользовательских настроек

Для сохранения пользовательских настроек включите опцию Advanced (Расширенные) и нажмите кнопку Save Settings (Сохранение настройки) на вкладке Basic Settings (Главное). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Установка пользователя).

Введите имя установки в поле Name (Имя) и нажмите кнопку Save (Сохранить). Ваша установка появится в списке справа от переключателя Automatic (Автоматический) на вкладке Basic Settings (Главное).

| Примечание:

Нельзя использовать названия предопределенных установок для имен ваших пользовательских установок.

Для удаления пользовательской установки, включите опцию Advanced (Расширенные) и нажмите кнопку Save Settings (Сохранение настройки) на вкладке Basic Settings (Главное), в диалоговом окне Custom Settings (Установка пользователя) выберите установку и нажмите кнопку Delete (Удалить).

Нельзя удалять предопределенные установки.

Если вы измените какую-либо установку в диалоговом окне More Settings (Дополнительно), когда одна из ваших пользовательских установок выбрана в списке Advanced (Расширенные) на вкладке Basic Settings (Главное), выбранная в списке установка изменится на Custom Settings (Установки пользователя). Это изменение не повлияет на пользовательскую установку, выбранную перед этим. Для возвращения к вашей пользовательской установке просто выберите ее повторно из списка текущих установок.

[К началу]

## Настройка размера отпечатка

При печати вы можете увеличивать или уменьшать размер ваших документов.

### Для автоматического размещения размера страницы в заданный размер листа

| Откройте вкладку Layout (Макет).

| Установите флажок Zoom Options (Уменьшить/Увеличить). Выберите требуемый размер бумаги из открывающегося списка Output Paper (Размер бумаги). Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Включите опцию Upper Left (Сверху слева) (чтобы печатать изображение уменьшенной страницы в верхнем левом углу страницы) или опцию Center (В центре) (чтобы печатать изображение уменьшенной страницы по центру) в разделе Location (Расположение).

| Нажмите кнопку OK для сохранения изменений.

### Для изменения размера страницы в процентном отношении

| Откройте вкладку Layout (Макет).

| Установите флажок Zoom Options (Уменьшить/Увеличить).

| Установите флажок Zoom To (Масштаб). Введите процент масштабирования в соответствующем текстовом поле.

|  | Примечание:

Степень масштабирования можно задавать в пределах от 50% до 200% с приращением в 1%.

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений.

При необходимости выберите размер бумаги для печати из открывающегося списка Output Paper (Используемая бумага).

[К началу]

## Настройка макета страницы

Вы можете печатать по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задавать очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа. Вы также можете включить печать рамки вокруг страниц документов.

| Откройте вкладку Layout (Макет).

| Установите флажок Print Layout (Макет) и нажмите кнопку Print Layout Settings (Параметры макета). Откроется диалоговое окно Print Layout Settings (Параметры макета).

| Выберите число страниц, которое вы хотите печатать на одном листе бумаги. Выберите Page Order (Порядок страниц) для очередности печати страниц на каждом листе.

| Установите флажок Print the Frame (Печать границы листа), если вы хотите печатать рамку вокруг документа.

|  | Примечание:

Возможность выбора параметра Page Order (Порядок страниц) зависит от установки числа страниц, заданной выше, и от ориентации страницы (Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная)), заданной на вкладке Basic Settings (Главное).

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений и возвращения на вкладку Layout (Макет).

[К началу]

## Печать водяных знаков

Выполните следующие действия, для печати водяных знаков на вашем документе. В диалоговом окне Watermark (Параметры водяного знака), вы можете выбирать из списка доступных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью текстового или растрового файла. Диалоговое окно Watermark (Параметры водяного знак) также позволит вам выполнить разнообразные дополнительные установки для печати водяного знака. Например, вы можете задавать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

| Откройте вкладку Special (Специальные возможности).

| Установите флажок Watermark (Водяной знак). Нажмите кнопку Watermark Settings (Параметры водяного знака). Откроется диалоговое окно Watermark (Параметры водяного знак).

| Выберите водяной знак из списка Watermark Name (Название водяного знака). Выберите цвет водяного знака из списка Color (Цвет).

| Отрегулируйте насыщенность изображения водяного знака с помощью бегунка Intensity (Интенсивность).

| Выберите, где печатать водяной знак, Front (На тексте) (для печати водяного знака на переднем плане документа) или Back (За текстом) (для печати водяного знака на заднем плане документа) в разделе Position (Позиция).

| Выберите место расположения на странице водяного знака, из списка Location (Расположение).

| Отрегулируйте смещение по горизонтали или по вертикали в разделе Offset (Перемещение).

| Отрегулируйте размер водяного знака с помощью бегунка Size (Размер).

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений и возвращения на вкладку Special (Специальные возможности).

### Создание нового водяного знака

Вы можете создать новый водяной знак, выполняя следующие действия:

| Откройте вкладку Special (Специальные возможности).

| Установите флажок Watermark (Водяной знак).

| Нажмите кнопку Watermark Settings (Параметры водяного знака). Откроется диалоговое окно Watermark (Параметры водяного знак).

| Нажмите кнопку New/Delete (Новый/Удалить). Откроется диалоговое окно User Defined Watermarks (Водяной знак пользователя).

| Выберите тип водяного знака Text (Текст) или BMP, и введите имя нового водяного знака в поле Name (Имя).

|  | Примечание:

Это окно откроется если вы выбрали тип Text (Текст).

| Если вы выбрали тип Text (Текст), введите текст водяного знака в поле Text (Текст). Если вы выбрали BMP, нажмите кнопку Browse (Обзор) и выберите файл BMP, который вы хотите использовать, затем нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку Save (Сохранить). Ваш водяной знак появится в списке List (Лист).

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройку нового водяного знака.

| Примечание:

Вы можете сохранить до 10 водяных знаков.

[К началу]

## Использование форм

Диалоговое окно Overlay Settings (Настройка форм) дает вам возможность подготовить стандартные бланки, или шаблоны, которые вы сможете использовать в качестве макета, когда будете печатать другие документы. Эта возможность может быть использована при создании фирменных бланков.

| Примечание:

Использование форм доступно только если установлено значение High Quality (Printer) (Высокое качество (Принтер)) параметра Printing Mode (Режим печати) в диалоговом окне More Settings (Дополнительно).

### Создание формы

Для создания и сохранения файла формы выполните следующие действия.

| Откройте приложения и создайте файл, который вы хотите использовать в качестве формы.

| Когда файл будет готов к сохранению в качестве формы, выберите пункт Print (Печать) или Print Setup (Настройка печати) из меню File (Файл) вашего приложения. Возможно, вам придется нажать кнопку Printer (Принтер), Setup (Установка), Options (Опции), Properties (Свойства) или комбинацию этих кнопок, в зависимости от используемого приложения.

| Откройте вкладку Special (Специальные возможности).

| Установите флажок Form Overlay (Форма наложения) и нажмите кнопку Overlay Settings (Параметры наложения). Откроется диалоговое окно Overlay Settings (Параметры наложения).

| Включите опцию Create Overlay Data (Создать форму наложения), затем нажмите кнопку Settings (Параметры). Откроется диалоговое окно Form Settings (Параметры наложения).

| Установите флажок Use Form Name (Использовать название формы). Затем нажмите кнопку Add Form Name (Добавить название). Откроется диалоговое окно Add Form (Добавление формы).

| Введите имя формы в поле Form Name (Имя формы) и описание формы в поле Description (Описание).

| Выберите опцию To Front (На тексте) или To Back (За текстом) для печати формы на переднем или на заднем плане документа.

| Нажмите на кнопку Register (Регистрировать) для сохранения сделанных изменений и возвращения в диалоговое окно Form Settings (Настройка формы).

| Нажмите на кнопку OK в диалоговом окне Form Settings (Параметры наложения).

| Нажмите на кнопку OK в диалоговом окне Overlay Settings (Параметры наложения).

| Распечатайте файл, сохраненный как форма. Можно сохранять файл любого типа в качестве формы. Теперь форма готова.

### Печать с использованием формы

Выполните следующие действия, чтобы напечатать документ с использованием формы.

| Откройте файл для печати с использованием формы.

| Из приложения войдите в драйвер принтера. Откройте меню File (Файл) и выберите пункт Print (Печать) или Print Setup (Настройка печати). Возможно, вам придется нажать кнопку Printer (Принтер), Setup (Установка), Options (Опции), Properties (Свойства) или комбинацию этих кнопок, в зависимости от используемого приложения.

| Откройте вкладку Special (Специальные возможности).

| Установите флажок Form Overlay (Форма наложения) и нажмите на кнопку Overlay Settings (Параметры наложения). Откроется диалоговое окно Overlay Settings (Параметры наложения).

| Выберите форму из списка Form (Форма), затем нажмите кнопку OK и вернитесь на вкладку Special (Специальные возможности).

| Нажмите кнопку OK для начала печати.

### Печать формы с различными настройками печати

Форма печатается с использованием текущих настроек печати (таких как Resolution (Разрешение): 600 dpi). Если вы хотите распечатать форму с другими настройками (такими как 300 dpi), выполните следующие действия.

| Повторно войдите в драйвер принтера, как описано в шаге 2 в разделе Создание формы.

| Сделайте необходимые изменения и выйдите из драйвера принтера.

| Пошлите принтеру данные для печати, как описано в шаге 12 в разделе Создание формы.

Эта настройка доступна только для данных Form Name (Название формы).

[К началу]

## Использование форм, сохраненных на накопителе на жестком диске

Эта функция обеспечивает быструю печать с использованием форм. Пользователи Windows могут использовать данные формы, записанные на установленном на принтере дополнительном накопителе на жестком диске, но только администратор обладает правом создавать или удалять данные формы на Накопителе на жестком диске. Вы можете получить доступ к этой функции из диалогового окна Form Selection (Выбор формы) в драйвере принтера.

| Примечание:

Эта функция недоступна, если для параметра Color (Цвет) выбрано значение Black (Черный) на вкладке Basic Settings (Главное) драйвера принтера.

Эта функция недоступна, если дополнительный накопитель на жестком диске не установлен.

Используйте эту функцию, выбирая имя сохраненной формы из списка Print (Печать).

Если разрешение размер бумаги или ориентация страницы печатаемого документа отличаются от аналогичных установок используемой формы, вы не сможете печатать документ с использованием формы.

Эта функция доступна в режиме ESC/Page Color.

### Регистрация формы на накопителе на жестком диске принтера

В Windows XP, 2000 или NT 4.0 только сетевой администратор может регистрировать формы на накопителе на жестком диске принтера. Для получения дополнительной информации смотрите Сетевое руководство.

### Печать формы с накопителя на жестком диске принтера

Все пользователи Windows могут использовать данные формы, записанные на установленном на принтере дополнительном накопителе на жестком диске. Выполните следующие действия для печати формы.

| Откройте вкладку Special (Специальные возможности).

| Установите флажок Form Overlay (Форма наложения) и нажмите на кнопку Overlay Settings (Параметры наложения). Откроется диалоговое окно Overlay Settings (Параметры наложения).

| Выберите значение No Form name (Новая форма) в текстовом поле Form (Форма) и нажмите кнопку Details (Подробнее). Откроется диалоговое окно Form Selection (Выбор формы).

|  | Примечание:

Убедитесь, что выбрано значение No Form name (Новая форма). Если вы выберите любое другое имя формы, откроется другое диалоговое окно.

| Включите опцию Printer's HDD (HDD принтера), затем введите имя формы.

|  | Примечание:

Если вы хотите увидеть список всех сохраненных форм, нажмите кнопку Print List (Список печати), чтобы распечатать его. Также, если вам необходимо распечатать образец формы, введите имя формы и нажмите кнопку Print Sample (Образец печати).

| Выберите опцию To Back (За текстом) или To Front (На тексте) для печати формы на переднем или на заднем плане документа. Затем нажмите кнопку OK, чтобы вернуться на вкладку Special (Специальные возможности).

| Нажмите кнопку OK для печати данных.

### Удаление формы с накопителя на жестком диске принтера

В Windows XP, 2000 или NT 4.0 только сетевой администратор может удалять или редактировать формы на накопителе на жестком диске принтера. Для получения дополнительной информации смотрите Сетевое руководство.

[К началу]

## Печать с использованием блока двусторонней печати

Использование блока двусторонней печати обеспечивает автоматическую печать на обеих сторонах листа. При печати для последующего скрепления листов, расположение скрепляемой кромки может изменяться, в соответствии с необходимостью задавать необходимый порядок страниц.

Как партнер ENERGY STAR®, EPSON рекомендует использовать функцию двусторонней печати. Обратитесь к соглашению ENERGY STAR® для получения более детальной информации о программе ENERGY STAR®.

| Откройте вкладку Layout (Макет).

| Установите флажок Duplex (Двустороняя печать). Выберите значение Left (Слева), Top (Свеху) или Right (Справа) для параметра Binding (Скрепление).

| Нажмите кнопку Duplex Settings (Настройка двусторонней печати) для открытия диалогового окна Duplex Settings (Настройка двусторонней печати).

| Установите значение Binding Margin (Поле скрепления) для скрепления для лицевой и оборотной сторон листа. Укажите, где будет находиться первая страница, на лицевой или на оборотной стороне листа, в разделе Start Page (Первая страница).

| При печати поля скрепления для буклета, включите опцию Binding Method (Метод скрепления) и сделайте необходимые настройки. Для получения детальной информации о каждой настройке, смотрите оперативную справку драйвера принтера.

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений и возвращения на вкладку Layout (Макет).

[К началу]

## Расширенная настройка

Вы можете выставить дополнительные установки в диалоговом окне Extended Settings (Расширенная настройка). Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку Extended Settings (Расширенная настройка) на вкладке Optional Settings (Установленные опции).

a. | Printing mode (Режим печати): | High Quality (PC) (Высокое качество (РС)): Выберите этот режим если вы используете мощный компьютер, чтобы снизить время передачи данных с компьютера на принтер. В этом режиме некоторые функции, такие как "Form Overlay (Форма наложения)" и "Print True Type fonts with substitution (Печатать шрифты True Type, используя шрифты принтера)" не могут быть использованы. High Quality (Printer) (Высокое качество (Принтер)): Выберите этот режим если вы используете слабый компьютер, чтобы снизить время передачи данных с компьютера на принтер. CRT: Выберите этот режим если вас не устраивают результаты использования режимов "High Quality (PC) (Высокое качество (РС))" или "High Quality (Printer) (Высокое качество (Принтер))". В этом режиме некоторые функции, такие как "PhotoEnhance4", "Print Layout (Макет)", "Binding Method (Метод скрепления)", "Watermark (Водяной знак)", "Form Overlay (Форма наложения)" и "Print True Type fonts with substitution (Печатать шрифты True Type, используя шрифты принтера)" не могут быть использованы.
b. | Print True Type fonts as bitmap (Печатать шрифты True Type как графику): | Нажмите эту кнопку для печати шрифтов True Type как графики, не используя встроенные шрифты принтера.
c. | Print True Type fonts with substitution (Печатать шрифты True Type, используя шрифты принтера): | Включите эту опцию для печати шрифтов True Type, используя встроенные шрифты принтера. Эта функция недоступна, если для параметра Graphic Mode (Графический режим) установлено значение High Quality (PC) (Высокое качество (РС)).
d. | Settings (Настройка): | Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Font Substitution (Подстановка шрифта). Эта кнопка доступна, если включена опция Print True Type fonts with substitution (Печатать шрифты True Type, используя шрифты принтера).
e. | Uses the settings specified on the printer (Использовать установки принтера): | Включите эту опцию, чтобы использовать функции Offset (Перемещение), Skip blank page (Пропуск пустой страницы) и Ignore (Игнорировать), установленные на панели управления принтера.
f. | Uses the settings specified on the driver (Использовать установки драйвера): | Включите эту опцию, чтобы использовать функции Offset (Перемещение), Skip blank page (Пропуск пустой страницы) и Ignore (Игнорировать), установленные с помощью драйвера принтера.
g. | Offset (Перемещение) | Выполняет точную регулировку позиции печати на лицевой и оборотной сторонах листа с приращениями в 1.0 мм.
h. | Skip Blank Page (Пропуск пустой страницы): | Когда вы устанавливаете этот флажок, принтер будет пропускает пустые страницы.
i. | Ignore the selected paper size (Игнорировать выбранный размер бумаги): | Когда вы устанавливаете этот флажок, принтер будет печатает на загруженной бумаге, независимо от размера.
j. | Automatically change to monochrome mode (Автоматически переключаться на монохромный режим): | Установите этот флажок, чтобы драйвер принтера анализировал данные печати и переключался автоматически на монохромный режим, если данные печати черно-белые.
k. | High Speed Graphics Output (Высокоскоростная печать графики): | Установите этот флажок для оптимизации скорости печати графики, состоящей из штриховых рисунков, например перекрываемых окружностей и квадратов. Снимите этот флажок, если графика печатается неправильно.
l. | Uses the spooling method provided by the operating system (Использовать буферизацию операционной системы): | Установите этот флажок для использования буферизации операционной системы для Windows XP, 2000 и NT 4.0.
m. | Default (По умолчанию): | Нажатие этой кнопки возвращает параметры драйвера к исходным установкам.
n. | Help (Справка): | Нажмите эту кнопку для открытия оперативной справочной системы.
o. | Cancel (Отмена): | Нажмите эту кнопку для выхода из диалогового окна или драйвера принтера без сохранения сделанных установок.
p. | OK: | Нажмите эту кнопку для сохранения сделанных установок и выхода из диалогового окна или драйвера принтера.

[К началу]

## Настройка дополнительных параметров

Вы можете обновлять информацию о дополнительном оборудовании, если оно установлено на вашем принтере.

| Откройте вкладку Optional Settings (Установленные опции), затем нажмите кнопку Update the Printer Option Info Manually (Обновить информацию о дополнительном оборудовании вручную).

| Нажмите кнопку Settings (Настройка). Откроется диалоговое окно Optional Settings (Установленные опции).

| Выполните настройку каждого установленного элемента дополнительного оборудования, затем нажмите кнопку OK.

[К началу]

Предыдущая | Следующая