Использование драйвера принтера / Для Windows

# Использование функции Резервное задание

> Повторная печать
> Подтверждение задания
> Сохраненное задание
> Конфиденциальное задание

Функция Резервное задание дает вам возможность сохранять задания на печать на накопителе на жестком диске принтера и печатать их позже, используя панель управления принтера. Выполните следующие действия для использования функции Резервное задание.

| Примечание:

Чтобы использовать функцию Резервное задание, вам необходимо установить на своем принтере дополнительный накопитель на жестком диске. Убедитесь, что драйвер принтера правильно распознает этот накопитель.

Ниже в таблице приведен обзор опций Резервного задания. Каждая опция будет подробно описана далее в этом разделе.

Опция функции Резервное задание | Описание
Повторная печать | Позволяет вам напечатать задание на печать, а затем сохранить его, для последующей печати.
Подтверждение задания | Позволяет вам напечатать одну копию задания, чтобы проверить правильность содержания задания, а затем уже печатать большое количество копий.
Сохраненное задание | Позволяет вам сохранить задание на печать, не печатая его в настоящий момент.
Конфиденциальное задание | Позволяет вам сохранить задание на печать, для его последующей перепечатки и ограничить к нему доступ, назначив пароль.

Задания, сохраненные в накопителе на жестком диске, обрабатываются разными способами в зависимости от опции функции Резервное задание. Подробнее смотрите таблицы ниже.

Опция функции Резервное задание | Максимальное число заданий | При превышении максимума | При заполнении диска
Повторная печать + Подтверждение задания | 64 (общее значение) | Самое старое задание автоматически заменяется самым новым | Самое старое задание автоматически заменяется самым новым
Сохраненное задание | 64 | Старые задания удаляются вручную | Старые задания удаляются вручную
Конфиденциальное задание | 64

Опция функции Резервное задание | После печати | После выключения принтера или использования команды Reset All (Сбросить все)
Повторная печать | данные остаются на накопителе на жестком диске | Данные удаляются
Подтверждение задания
Сохраненное задание | Данные остаются на накопителе на жестком диске
Конфиденциальное задание | данные удаляются | Данные удаляются

## Повторная печать

Опция Повторная печать позволяет вам напечатать задание на печать, а затем сохранить его, для последующей печати с помощью панели управления принтера.

Выполните следующие действия для использования опции Повторная печать.

| Откройте вкладку Basic Settings (Главное).

| Установите флажок Collate in Printer (Дублировать в принтер). Установите количество копий и сделайте все необходимые установки в драйвере принтера.

| Откройте вкладку Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку Reserve Jobs Settings (Настройка резервного задания). Откроется диалоговое окно Reserve Job Settings (Настройка резервного задания).

| Установите флажок Reserve Job On (Включить резервное задание) и включите опцию Re-Print Job (Повторная печать).

| Введите имя пользователя и название задания в соответствующие текстовые поля.

|  | Примечание:

Если вы хотите создать миниатюру первой страницы задания, установите флажок Create a thumbnail (Создать миниатюру). Доступ к данной миниатюре вы можете получить если введете в адресную строку Web-браузера http:// IP-адрес внутреннего сервера печати.

| Нажмите кнопку OK. Принтер напечатает ваш документ и сохранит данные задания на накопителе на жестком диске.

Как перепечатать или удалить эти данные с помощью панели управления принтера, смотрите в разделе Печать и удаление данных резервного задания.

[К началу]

## Подтверждение задания

Опция Подтверждение задания позволяет вам напечатать одну копию задания, чтобы проверить правильность содержания задания, а затем уже печатать большое количество копий.

Выполните следующие действия для использования опции Подтверждение задания.

| Откройте вкладку Basic Settings (Главное).

| Установите флажок Collate OK (Подбор). Установите количество копий и сделайте все необходимые установки в драйвере принтера.

| Откройте вкладку Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку Reserve Jobs Settings (Настройка резервного задания). Откроется диалоговое окно Reserve Job Settings (Настройка резервного задания).

| Установите флажок Reserve Job On (Включить резервное задание) и выберите опцию Verify Job (Подтверждение задания).

| Введите имя пользователя и название задания в соответствующие текстовые поля.

|  | Примечание:

Если вы хотите создать миниатюру первой страницы задания, установите флажок Create a thumbnail (Создать миниатюру). Доступ к данной миниатюре вы можете получить если введете в адресную строку Web-браузера http:// IP-адрес внутреннего сервера печати.

| Нажмите кнопку OK. Принтер напечатает одну копию вашего документа и сохранит данные задания печати с информацией о числе оставшихся копий на накопителе на жестком диске.

После того, как вы проверите и подтвердите правильность отпечатка, вы можете напечатать остальные копии или удалить эти данные с помощью панели управления принтера. Смотрите раздел Печать и удаление данных резервного задания.

[К началу]

## Сохраненное задание

Опция Сохраненное задание позволяет вам сохранить задание на печать, для его последующей перепечатки. Сохраненные задания хранятся на накопителе на жестком диске до тех пор, пока вы не выключите принтер или не воспользуетесь командой Reset All (Сбросить все).

Выполните следующие действия для использования опции Сохраненное задание.

| Откройте вкладку Basic Settings (Главное).

| Установите флажок Collate OK (Подбор). Установите количество копий и сделайте все необходимые установки в драйвере принтера.

| Откройте вкладку Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку Reserve Jobs Settings (Настройка резервного задания). Откроется диалоговое окно Reserve Job Settings (Настройка резервного задания).

| Установите флажок Reserve Job On (Включить резервное задание) и выберите опцию Stored Job (Повторная печать).

| Введите имя пользователя и название задания в соответствующие текстовые поля.

|  | Примечание:

Если вы хотите создать миниатюру первой страницы задания, установите флажок Create a thumbnail (Создать миниатюру). Доступ к данной миниатюре вы можете получить если введете в адресную строку Web-браузера http:// IP-адрес внутреннего сервера печати.

| Нажмите кнопку OK. Принтер напечатает ваш документ и сохранит данные задания на накопителе на жестком диске.

Как перепечатать или удалить эти данные с помощью панели управления принтера, смотрите в разделе Печать и удаление данных резервного задания.

[К началу]

## Конфиденциальное задание

Опция Конфиденциальное задание позволяет вам сохранить задание на печать, для его последующей печати и ограничить к нему доступ, назначив пароль.

Выполните следующие действия для использования опции Конфиденциальное задание.

| Сделайте все необходимые установки в драйвере принтера.

| Откройте вкладку Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку Reserve Jobs Settings (Настройка резервного задания). Откроется диалоговое окно Reserve Job Settings (Настройка резервного задания).

| Установите флажок Reserve Job On (Включить резервное задание) и выберите опцию Confidential Job (Конфиденциальное задание).

| Введите имя пользователя и название задания в соответствующие текстовые поля.

| Задайте пароль для задания, введя четырехзначное число в текстовое поле пароля.

|  | Примечание:

Пароль должен содержать четыре цифры.

Для пароля можно использовать только цифры от 1 до 4.

Держите пароли в надежном месте. Вы должны ввести правильный пароль, при печати Конфиденциального задания.

| Нажмите кнопку OK. Принтер сохранит данные задания на накопителе на жестком диске.

Как печатать или удалить эти данные с помощью панели управления принтера, смотрите в разделе Печать и удаление данных резервного задания.

[К началу]

Предыдущая | Следующая