Решение проблем

# Проблемы с подачей бумаги

> Бумага подается неправильно

## Бумага подается неправильно

Причина | Что делать
Положение направляющих для бумаги установлено неправильно. | Убедитесь, что положение направляющих для бумаги во всех кассетах установлено в соответствии с размеров используемой бумаги.
Источник бумаги выбран неправильно. | Проверьте, правильно ли вы выбрали источник бумаги в своем приложении.
Очевидно, нет бумаги в кассете. | Загрузите бумагу.
Размер загруженной бумаги отличается от размера, установленного в меню панели управления принтера. | Убедитесь, что установлен правильный размер бумаги в меню Paper Source (Источник бумаги) и MP Tray Size (Размер МЦ-лотка) панели управления принтера.
Слишком много листов заложено в кассету или в МЦ-лоток. | Убедитесь в том, что вы не заложили слишком много листов бумаги. Для получения информации о вместимости источников бумаги, смотрите раздел МЦ-лоток (Многоцелевой лоток).
Если бумага не подается из дополнительного блока на 500-листов/1000-листов, то, вероятно, этот блок установлен неправильно. | Для получения информации об установке этого блока, смотрите раздел Блок для бумаги на 500 листов/1000 листов.

[К началу]

Предыдущая | Следующая