Установка и обслуживание / Замена расходных материалов

# Сообщения о необходимости замены

Когда вы увидите следующие сообщения на ЖК-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3, замените соответствующие расходные материалы. После такого сообщения вы сможете продолжать печатать какое-то время, однако фирма EPSON рекомендует замену на раннем этапе, чтобы сохранить высокое качество печати и продлить срок службы вашего принтера.

| Примечание:

Не меняйте тонер-картридж, когда появляется сообщение XXXX Toner Low (Мало тонера ХХХХ). Тонер, оставшийся в тонер- картридже, может просыпаться, если вы извлечете его для замены. Заменяйте картридж, только когда появляется сообщение XXXX Toner Out (Закончился тонер ХХХХ).

Сообщение ЖК-панели | Описание
Worn Photoconductor (Изношен фотокондуктор) | Заканчивается срок службы фотокондуктора.
Worn Fuser (Изношен блок термозакрепления) | Заканчивается срок службы блока термозакрепления.
Worn Transfer Unit (Изношен блок переноса изображения) | Заканчивается срок службы блока переноса изображения.

| Примечание:

Чтобы сбросить эти сообщения, используйте команду Clear All (Сбросить все сообщения) в меню Reset (Сбросить).

Если вы продолжите пользоваться принтером без замены расходных материалов, а расходный материалы полностью выработает свой ресурс, принтер прекратит печать и отобразит на ЖК-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 следующие сообщения. В этом случае принтер не возобновит печать, пока вы не замените расходные материалы.

Сообщение ЖК-панели | Описание
Replace Toner xxxx* (Замените тонер-картридж xxxx*) | В указанном тонер-картридже закончился тонер.
Replace Photocondctr (Замените фотокондуктор) | Печать приостановлена, чтобы избежать повреждения механизма.
Replace Transfer Unit (Замените блок переноса изображения) | Закончился срок службы блока переноса изображения.

| * Буквы C, M, Y и K обозначают цвет тонера в картридже, который нуждается в замене. Например, сообщение Y Toner Low (Мало тонера Y) означает, что в желтом тонер-картридже осталось мало тонера.

| Примечание:

Сообщения появляются для каждого расходного материала по очереди. После замены какого-то расходного материала, проверьте ЖК-панель, нет ли на ней сообщения о замене других расходных материалов.

[К началу]

Предыдущая | Следующая