Установка и обслуживание / Чистка и транспортировка принтера

# Чистка принтера

Принтер требует лишь минимальной чистки. Если наружные поверхности корпуса принтера загрязнены или запылены, выключите принтер и оботрите его чистой и мягкой салфеткой, смоченной в слабом растворе стирального порошка.

| Предостережение:

При чистке корпусных деталей принтера никогда не используйте спиртосодержащие жидкости и растворители; эти вещества могут повредить, как детали, так и сам корпус. Не допускайте попадания воды на механизм принтера и на его электронные компоненты.

[К началу]

Предыдущая | Следующая