Решение проблем

# Проблемы при использовании дополнительного оборудования

> На ЖК-панели принтера появляется сообщение Invalid AUX I/F Card (Несовместимая плата интерфейса AUX)
> Бумага не подается из дополнительной кассеты для бумаги
> Бумага заминается при подаче из дополнительной кассеты для бумаги
> Установленное дополнительное оборудование не может быть использовано

Чтобы удостовериться в том, что дополнительное оборудование установлено правильно, напечатайте тестовую страницу. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Печать тестовой страницы .

## На ЖК-панели принтера появляется сообщение Invalid AUX I/F Card (Несовместимая плата интерфейса AUX)

Причина | Что делать
Принтер не может распознать плату дополнительного интерфейса. | Выключите компьютер, затем удалите плату. Убедитесь, что принтер поддерживает данную модель интерфейсной платы.

[К началу]

## Бумага не подается из дополнительной кассеты для бумаги

Причина | Что делать
Возможно, дополнительная кассета для бумаги установлена неправильно. | Для получения информации об установке дополнительной кассеты для бумаги смотрите раздел Блок для бумаги на 500 листов/1000 листов.
Неправильно выбран источник бумаги. | Убедитесь, что в вашем приложении выбран используемый источник бумаги.
В кассете нет бумаги. | Загрузите бумагу.
Слишком много листов заложено в кассету. | Убедитесь в том, что вы не заложили слишком много листов бумаги. В кассету можно загружать до 500 листов бумаги плотностью 75 г/м2.

[К началу]

## Бумага заминается при подаче из дополнительной кассеты для бумаги

Причина | Что делать
Бумага замялась при подаче из дополнительной кассеты для бумаги. | Для получения информации об удалении замятой бумаги смотрите раздел Удаление замятой бумаги.

[К началу]

## Установленное дополнительное оборудование не может быть использовано

Причина | Что делать
Установленное оборудование не определено в драйвере принтера. | Смотрите раздел Настройка дополнительных параметров.

[К началу]

Предыдущая | Следующая