Информация об изделии / Технические характеристики

# Бумага

> Доступные типы бумаги
> Бумага запрещенная к использованию
> Спецификации
> Область печати

Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги, гарантируя получение отпечатков высокого качества. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

## Доступные типы бумаги

Тип бумаги | Описание
Простая бумага | Основная бумага, применяемая для печати (Допускается применение вторично переработанной бумаги*)
Конверты | Без наклеек и липкой ленты Без прозрачного пластикого адресного окна (кроме случаев, когда оно специально предназначено для лазерных принтеров)
Этикетки | Лист подложки должен быть закрыт полностью, без пробелов между соседними этикетками
Толстая бумага | Плотность: от 106** до 162 г/м2 (от 28.2 до 42.3 lb)
Бумага повышенной плотности | Плотность: от 163** до 216 г/м2 (от 42.5 до 57.4 lb)
Бумага для лазерных принтеров | EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON)
Прозрачные пленки | EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON)
Цветная бумага | Без покрытия
Специальные бланки | Бумага и краска специальных бланков должны быть предназначены для печати на лазерных принтерах

| * Вторично переработанную бумагу рекомендуется применять только при нормальной температуре и влажности воздуха. Плохая бумага снижает качество печати, может застревать в подающем механизме и вызывать другие неполадки.

| ** В основном, толстая бумага и бумага повышенной плотности имеет плотность от 106 г/м2 до 220 г/м2. Тем не менее, в настоящем руководстве описывается бумага плотностью от 106 до 216 г/м2.

[К началу]

## Бумага запрещенная к использованию

Не используйте на этом принтере нижеописанные типы бумаги. В противном случае, это может привести к повреждению механизма принтера, замятию бумаги и снижению качества печати.

- Носители предназначенные для других цветных лазерных принтеров, монохромных лазерных принтеров, цветных копировальных аппаратов, монохромных копировальных аппаратов или струйных принтеров

- Бумагу, на которой уже производилась печать на цветных лазерных принтерах, монохромных лазерных принтерах, цветных копировальных аппаратах, монохромных копировальных аппаратах струйных принтерах и термопринтерах

- Копировальная бумага, бумага чувствительная к теплу и давлению, кислотная бумага или бумага, предназначенная для печати термочувствительными чернилами (около 210°C)

- Этикетки, которые легко отклеиваются или этикетки не закрывающие полностью лист подложки

- Бумага с покрытием или бумага со специальным цветным покрытием

- Перфорированная бумага или бумага, имеющая отверстия переплета

- Бумага, на которой имеется клей, скрепленная степлером, скрепками или скотчем

- Бумага, имеющая статический заряд электричества

- Сырая или влажная бумага

- Бумага неоднородной толщины

- Очень толстая или очень тонкая бумага

- Слишком гладкая или слишком грубая бумага

- Бумага, имеющая различные по качеству стороны

- Мятая, скрученная, волнистая или рваная бумага

- Бумага неправильной формы или бумага, имеющая неправильные углы

[К началу]

## Спецификации

### Простая бумага

Плотность: | от 60 до 105 г/м2, от 16 до 28 lb
Размер: | A4 (210 x 297 мм) A5 (148 x 210 мм) B5 (182 x 257 мм) Letter (216 x 279 мм, 8.5 x 11 дюймов) Legal (216 x 356 мм, 8.5 x 14 дюймов) Half-Letter (140 мм x 216 мм, 5.5 x 8.5 дюйма) Government Letter (203 x 267 мм, 8.0 x 10.5 дюйма) Government Legal (216 x 330 мм, 8.5 x 13 дюймов) Executive (184 x 267 мм, 7.25 x 10.5 дюйма) F4 (210 x 330 мм) Пользовательский (от 88.9 x 139.7 мм до 215.9 x 355.6 мм, 3.5 x 5.5 дюйма до 8.5 x 14.0 дюймов)
Источники бумаги: | MP - лоток (Многоцелевой лоток) для всех размеров
| Стандартная нижняя кассета для A4, A5, B5, Letter, Legal, Government Legal, Executive
| Дополнительный блок для бумаги для A4, A5, B5, Letter, Legal, Government Legal, Executive

### Конверты

Размер: | Monarch (3 7/8 x 7 1/2 дюйма) Commercial 10 (4 1/8 x 9 1/2 дюйма) DL (110 x 220 мм) C5 (162 x 229 мм) C6 (114 x 162 мм) International B5 (176 x 250 мм, 7 x 9.8 дюйма)
Источник бумаги: | Только MP - лоток (Многоцелевой лоток)

### Этикетки

Размер: | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 x 279 мм, 8.5 x 11 дюймов)
Источник бумаги: | Только MP - лоток (Многоцелевой лоток)

### Толстая бумага

Плотность: | от 106 до 162 г/м2, от 28.2 до 42.3 lb
Размер: | от 88.9 x 139.7 мм до 215.9 x 355.6 мм (от 3.5 x 5.5 дюйма до 8.5 x 14.0 дюймов)
Источник бумаги: | Только MP - лоток (Многоцелевой лоток)

### Бумага повышенной плотности

Плотность: | от 163 до 216 г/м2, от 42.5 до 57.4 lb
Размер: | от 88.9 x 139.7 мм до 215.9 x 355.6 мм (от 3.5 x 5.5 дюйма до 8.5 x 14.0 дюймов)
Источник бумаги: | Только MP - лоток (Многоцелевой лоток)

### EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON)

Размер: | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм, 8.5 x 11 дюймов)
Источник бумаги: | MP - лоток (Многоцелевой лоток), стандартная нижняя кассета, дополнительный блок для бумаги

### EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON)

Размер: | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм, 8.5 x 11 дюймов)
Источник бумаги: | Только MP - лоток (Многоцелевой лоток)

[К началу]

## Область печати

Минимальное поле со всех сторон - 5 мм

| Примечание:

Область печати может различаться в зависимости от используемого режима эмуляции.

При использовании языка ESC/Page, минимальное поля со всех сторон равны 5 мм.

[К началу]

Следующая