Как сделать / Использование программного обеспечения принтера при работе с Windows

# Изменение настроек драйвера принтера

> Настройка качества печати
> Настройка размера отпечатка
> Настройка макета страницы
> Печать водяных знаков
> Печать с использованием блока двусторонней печати
> Расширенная настройка

## Настройка качества печати

Вы можете изменять качество печати с помощью установок драйвера принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор, будет ли принтер выполнять настройку качества печати автоматически, либо вы будете выбирать установки из списка предопределенных установок или вы будете задавать собственные, пользовательские установки.

### Настройка качества печати с помощью параметра Automatic (Автоматический)

Вы можете изменять качество печати, выбирая между скоростной и качественной печатью. В зависимости от вашего выбора принтер будет печатать с разрешением 300 dpi или 600 dpi. Печать с разрешением 600 dpi дает возможность получать отпечатки высокого качества, но требует большего количества памяти и снижает скорость печати.

Когда выбран режим Automatic (Автоматический) на закладке Basic Settings (Основные настройки), драйвер принтера сам выставит все дополнительные установки, в соответствии с заданной вами настройкой цвета печати. Цвет и разрешение - это единственные установки, которые вам необходимо выполнить. Вы можете изменять другие установки, например размер бумаги или ориентацию страницы в большинстве приложений.

| Примечание:

С помощью оперативной справки вы можете получить больше информации о настройках драйвера принтера.

| Откройте закладку Basic Settings (Основные настройки).

| Включите опцию Automatic (Автоматический). Затем с помощью переключателя установите необходимое разрешение, Fast (Скорость) (300 dpi) или Fine (Качество) (600 dpi).

| Нажмите кнопку OK.

|  | Примечание:

Если качество печати неудовлетворительное или на экране появляется сообщение об ошибке памяти, установите более низкое разрешение, которое позволит продолжить печать.

### Использование списка предопределенных установок

Предопределенные установки позволяют вам оптимизировать параметры печати при конкретном типе документа, например презентационные документы или изображения, полученные видеокамерой или цифровой фотокамерой.

Выполните следующие действия, чтобы использовать предопределенные установки.

| Включите опцию Advanced (Расширенный) на закладке Basic Settings (Основные настройки). Список предопределенных установок находится справа от переключателя Automatic (Автоматический).

|  | Примечание:

Этот пример приведен для Windows Me, 98 и 95.

| Выберите наиболее подходящую установку из списка, в зависимости от типа документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

Когда вы выбираете какую-либо предопределенную установку, другие настройки, например Printing Mode (Режим печати), Resolution (Разрешение), Screen (Экран) и Color Management (Управление цветом) выставляются автоматически. Изменения отображаются в списке текущих установок слева от закладки Basic Settings (Основные настройки).

Драйвер принтера включает в себя следующие предопределенные установки:

##### Automatic (Standard) (Автоматический (Стандарт))

Рекомендуется для повседневной печати, особенно фотографий.

##### Text/Graph (Текст/Графика)

Рекомендуется для печати документов, содержащих текст и диаграммы, например презентационных документов.

##### Graphic/CAD (Графика/САПР)

Рекомендуется для печати графиков и диаграмм.

##### Photo (Фото)

Рекомендуется для печати фотографий.

##### PhotoEnhance4

Рекомендуется для печати изображений, полученных из цифрового источника, такого как видеокамера, цифровая фотокамера или сканер. Программа EPSON PhotoEnhance4 автоматически корректирует контрастность, насыщенность и яркость изображения, чтобы получить более качественные отпечатки с сочными цветами. Эта установка не оказывает влияния на оригинал изображения.

##### ICM (Кроме Windows NT 4.0)

ICM (Image Color Matching - Соответствие цветов изображения). Эта установка автоматически регулирует цвета на отпечатках для приведения их в соответствие с цветами на экране монитора.

##### sRGB

Эта установка лучше всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами. Для получения информации о совместимости вашего оборудования с sRGB, свяжитесь с производителем оборудования.

##### Automatic (High Quality) (Автоматический (Высокое качество))

Рекомендуется для повседневной печати, когда отдается предпочтение высококачественной печати.

##### Advanced Text/Graph (Качественный Текст/Графика)

Рекомендуется для печати высококачественных презентационных документов, которые содержат текст и диаграммы.

##### Advanced Graphic/CAD (Качественная Графика/САПР)

Рекомендуется для печати высококачественных графиков, диаграмм и фотографий.

##### Advanced Photo (Качественное Фото)

Рекомендуется для печати высококачественных отсканированных фотографий и изображений, полученных из цифрового источника.

### Настройка пользовательских параметров печати

Если вы хотите выставить более детализированные установки, выполняйте настройку вручную.

Выполните следующие действия для настройки пользовательских параметров печати.

| Включите опцию Advanced (Расширенный) на закладке Basic Settings (Основные настройки), затем нажмите кнопку More Settings (Дополнительные настройки). Откроется следующее диалоговое окно.

|  | Примечание:

Этот пример приведен для Windows Me, 98 и 95.

| Выберите опцию Color (Цвет) или опцию Black (Ч/Б) в окне Color (Цвет).

| Установите необходимое разрешение 300 dpi или 600 dpi с помощью переключателя Resolution (Разрешение), затем выполните другие настройки. Для получения детальной информации о каждой настройке, смотрите оперативную справку драйвера принтера.

| Нажмите кнопку OK, для сохранения установок и возвращения на закладку Basic Settings (Основные настройки). Нажмите кнопку Cancel (Отмена) для возвращения на закладку Basic Settings (Основные настройки), без сохранения сделанных изменений.

#### Сохранение пользовательской настройки

Для сохранения пользовательской настройки включите опцию Advanced (Расширенные) и нажмите кнопку Save Settings (Сохранение настройки) на закладке Basic Settings (Основные настройки). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Установка пользователя).

Введите имя установки в поле Name (Имя), и нажмите кнопку Save (Сохранить). Ваша установка появится в списке справа от переключателя Automatic (Автоматический) на закладке Basic Settings (Основные настройки).

| Примечание:

Нельзя использовать названия предопределенных установок для имен ваших пользовательских установок.

Для удаления пользовательской установки, включите опцию Advanced (Расширенные) и нажмите кнопку Save Settings (Сохранение настройки) на закладке Basic Settings (Основные настройки), в диалоговом окне Custom Settings (Установка пользователя) выберите установку и нажмите кнопку Delete (Удалить).

Нельзя удалять предопределенные установки.

Если вы измените какую-либо установку в диалоговом окне More Settings (Дополнительные настройки), когда одна из ваших пользовательских установок выбрана в списке Advanced (Расширенные) на закладке Basic Settings (Основные настройки), выбранная в списке установка изменится на Custom Settings (Установки пользователя). Это изменение не повлияет на пользовательскую установку, выбранную перед этим. Для возвращения к вашей пользовательской установке просто выберите ее повторно из списка текущих установок.

[К началу]

## Настройка размера отпечатка

При печати вы можете увеличивать или уменьшать размер ваших документов.

### Для автоматического размещения размера страницы в заданный размер листа

| Откройте закладку Layout (Макет).

| Включите опцию Zoom Options (Параметры масштабирования).

| Выберите требуемый размер бумаги из открывающегося списка Output Paper (Используемая бумага). Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Включите опцию Upper Left (Вверху слева) (чтобы печатать изображение уменьшенной страницы в верхнем левом углу страницы) или опцию Center (Центр) (чтобы печатать изображение уменьшенной страницы по центру) в разделе Location (Расположение).

| Нажмите кнопку OK, для сохранения изменений.

### Для изменения размера страницы в процентном отношении

| Откройте закладку Layout (Макет).

| Включите опцию Zoom Options (Параметры масштабирования).

| Затем включите опцию Zoom To (Масштабировать до).

| Введите процент масштабирования, затем нажмите кнопку OK. Степень масштабирования можно задавать в пределах от 50% до 200% с приращением в 1%.

При необходимости выберите размер бумаги для печати из открывающегося списка Output Paper (Используемая бумага).

[К началу]

## Настройка макета страницы

В этом режиме вы можете печатать по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задавать очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа. Вы также можете включить печать рамки вокруг страниц документов.

| Откройте закладку Layout (Макет).

| Включите опцию Print Layout (Макет печати) и нажмите кнопку Print Layout Settings (Настройка макета листа). Откроется диалоговое окно Print Layout Settings (Настройка макета листа).

| Выберите число страниц, которое вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Выберите Page Order (Порядок страниц) для очередности печати страниц на каждом листе. Включите опцию Print the Frame (Печать рамки), если вы хотите печатать рамку вокруг документа.

|  | Примечание:

Возможность выбора параметра Page Order (Порядок страниц) зависит от установки числа страниц, заданной выше, и от ориентации страницы (Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная)), заданной на закладке Basic Settings (Основные настройки).

| Нажмите кнопку OK, для закрытия диалогового окна Print Layout Settings (Настройка макета листа).

| Нажмите кнопку OK на закладке Layout (Макет), чтобы сохранить сделанные изменения.

[К началу]

## Печать водяных знаков

Выполните следующие действия, для печати водяных знаков на вашем документе. В диалоговом окне Watermark (Водяной знак), вы можете выбирать из списка доступных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью текстового или растрового файла. Диалоговое окно Watermark (Водяной знак) также позволит вам выполнить разнообразные дополнительные установки для печати водяного знака. Например, вы можете задавать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

| Откройте закладку Special (Специальные).

| Включите опцию Watermark (Водяной знак).

| Нажмите кнопку Watermark Settings (Настройка водяного знака). Откроется диалоговое окно Watermark (Водяной знак).

| Выберите водяной знак из списка Watermark Name (Имя водяного знака).

| Выберите место расположения водяного знака на странице, из списка Location (Расположение).

| Отрегулируйте Смещение по горизонтали или по вертикали в разделе Offset (Смещение).

| Выберите цвет водяного знака из списка Color (Цвет).

| Отрегулируйте насыщенность изображения водяного знака, с помощью бегунка Intensity (Интенсивность).

| Отрегулируйте размер водяного знака, с помощью бегунка Size (Размер).

| Выберите, где печатать водяной знак, Front (Спереди) (для печати водяного знака на переднем плане документа) или Back (Сзади) (для печати водяного знака на заднем плане документа) в разделе Position (Позиция).

| Нажмите кнопку OK, для сохранения сделанных изменений.

### Создание нового водяного знака

Вы можете создать новый водяной знак, выполняя следующие действия:

| Откройте закладку Special (Специальные).

| Включите опцию Watermark (Водяной знак).

| Нажмите кнопку Watermark Settings (Настройка водяного знака). Откроется диалоговое окно Watermark (Водяной знак).

| Нажмите кнопку New/Delete (Новый/Удалить). Откроется диалоговое окно User Defined Watermarks (Водяной знак пользователя).

| Выберите тип водяного знака Text (Текст) или BMP и введите имя нового водяного знака в поле Name (Имя).

| Если вы выбрали тип Text (Текст), введите текст водяного знака в поле Text (Текст). Если вы выбрали BMP, нажмите кнопку Browse (Обзор) и выберите файл BMP, который вы хотите использовать, затем нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку Save (Сохранить). Ваш водяной знак появится в списке List (Лист).

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройку нового водяного знака.

| Примечание:

Вы можете сохранить до 10 водяных знаков.

[К началу]

## Печать с использованием блока двусторонней печати

Использование блока двусторонней печати обеспечивает автоматическую печать на обеих сторонах листа. При печати для последующего скрепления листов, расположение скрепляемой кромки может изменяться, в соответствии с необходимостью задавать необходимый порядок страниц.

Как партнер ENERGY STAR®, EPSON рекомендует использовать функцию двусторонней печати. Обратитесь к соглашению ENERGY STAR® для получения более детальной информации о программе ENERGY STAR® .

| Откройте закладку Layout (Макет).

| Включите опцию Duplex (Двусторонняя печать).

| Выберите значение Left (Слева), Top (Свеху) или Right (Справа) для параметра Binding (Скрепление).

| Нажмите кнопку Duplex Settings (Настройка двусторонней печати) для открытия диалогового окна Duplex Settings (Настройка двусторонней печати).

| Установите значение Binding Margin (Поле скрепления) для скрепления лицевой и оборотной сторон листа.

| Укажите, где будет находиться первая страница, на лицевой или на оборотной стороне листа, в разделе Start Page (Первая страница).

| При печати поля скрепления для буклета, включите опцию Binding Method (Метод скрепления) и сделайте необходимые настройки. Для получения детальной информации о каждой настройке, смотрите оперативную справку драйвера принтера.

| Нажмите кнопку OK, для закрытия диалогового окна Duplex Settings (Настройка двусторонней печати).

| Нажмите кнопку OK на закладке Layout (Макет), для сохранения сделанных установок.

[К началу]

## Расширенная настройка

Вы можете выставить дополнительные установки в диалоговом окне Extended Settings (Расширенная настройка). Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку Extended Settings (Расширенная настройка) на закладке Optional Settings (Дополнительная настройка).

Offset (Смещение): | Выполняет точную регулировку позиции печати на лицевой и оборотной сторонах листа с приращениями в 1 мм.
Automatically change to monochrome mode (Автоматически переключаться на монохромный режим): | Включите эту опцию, чтобы драйвер принтера анализировал данные печати и переключался автоматически на монохромный режим, если данные печати черно-белые.
Skip Blank Page (Пропуск пустой страницы): | При включении этой опции, принтер будет пропускать пустые страницы.
Ignore the selected paper size (Игнорировать выбранный размер бумаги): | При включении этой опции, принтер будет печатать на загруженной бумаге, независимо от установленного размера.
High Speed Graphics Output (Высокоскоростная печать графики): | Включите эту опцию, для оптимизации скорости печати графики, состоящей из штриховых рисунков, например перекрываемых окружностей и квадратов. Выключите эту опцию, если графика печатается неправильно.
Avoid Page Error (Аннулировать ошибку страницы): | Включите эту опцию, чтобы избежать появления сообщения об ошибке Print Overrun (Переполнение печати). Эта ошибка происходит, когда время, необходимое для обработки данных печати, превышает скорость печатающего механизма из-за чрезмерной сложности текущей страницы. Попытайтесь упростить эту страницу, ограничив количество графического материала или сократив количество и размер шрифтов. Включение этой опции может снизить скорость печати.
Auto Continue (Автопродолжение): | Когда вы включаете эту опцию, принтер автоматически продолжает печатать по истечении какого-то периода времени (около 5 секунд), если появится одна из следующих ошибок: Paper Set, Print Overrun или Mem Overflow.
Monitor the Printing Status (Контролировать статус принтера): | Позволяет контролировать статус принтера.
Uses the spooling method provided by the operation system (Использовать буферизацию операционной системы): | Включите эту опцию, для использования буферизации операционной системы в Windows XP/2000/NT 4.0.
OK: | Нажмите эту кнопку, для сохранения сделанных установок и выхода из диалогового окна или драйвера принтера.
Cancel (Отмена): | Нажмите эту кнопку, для выхода из диалогового окна или драйвера принтера без сохранения сделанных установок.
Default (По умолчанию): | Нажатие этой кнопки возвращает параметры драйвера к исходным установкам.

[К началу]

Назад | Далее