Как сделать / Использование программного обеспечения принтера при работе с Windows

# Удаление программного обеспечения принтера

Когда вы хотите переустановить или обновить драйвер принтера, удалите драйвер принтера, который уже установлен на компьютере.

| Закройте все приложения.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните на значке Add/Remove Programs (Установка/Удаление Программ).

| Выберите пункт EPSON Printer Software (Программное обеспечение принтера EPSON) и нажмите кнопку Add/Remove (Добавить/Удалить).

> При использовании Windows XP/2000, нажмите кнопку EPSON Printer Software (Программное обеспечение принтера EPSON) в меню Change or Remove Programs (Изменение или Удаление программ), затем нажмите кнопку Change/Remove (Заменить/Удалить).

| Откройте закладку Printer Model (Модель принтера), выберите значок EPSON AL-C900 Advanced, затем нажмите кнопку OK.

|  | Примечание:

Вы можете удалить только утилиту Monitored Printers (Контролируемые принтеры). Когда эта утилита будет удалена, вы не сможете изменять установку Monitored Printers (Контролируемые принтеры) из EPSON Status Monitor 3 для других принтеров.

> Если вы хотите удалить утилиту Monitored Printers (Контролируемые принтеры), выделите опцию EPSON Status Monitor 3: Monitored Printers (Контролируемые принтеры) и нажмите кнопку OK.

| Выполняйте указания на экране.

|  | Примечание:

Когда откроется диалоговое окно "Remove the related file" (Удалить совместные файлы), нажмите кнопку Yes (Да).

### Удаление драйвера USB

Когда вы, в Windows 98/Me, подсоединяете принтер к своему компьютеру через интерфейсный кабель USB, то устанавливается также и драйвер USB.

Выполните следующие действия для удаления драйвера USB.

| Примечание:

Удалите драйвер принтера перед удалением драйвера USB.

Как только вы удалите драйвер USB, вы не сможете получить доступ к любым другим принтерам EPSON, подключаемым через интерфейс USB.

| Выполните шаги с 1 по 3, раздела Удаление программного обеспечения принтера.

| Выберите пункт EPSON USB Printer Devices (Устройства USB EPSON) и нажмите кнопку Add/Remove (Добавить/Удалить).

|  | Примечание:

EPSON USB Printer Devices (Устройства USB EPSON) появляется только тогда, когда принтер подключен к системе через интерфейсный кабель USB в Windows Me или 98.

Если драйвер USB-устройства установлен неправильно, пункт EPSON USB Printer Devices (Устройства USB EPSON) не доступен. Выполните следующие действия для запуска файла "Epusbun.exe", который находится на компакт-диске с программным обеспечением принтера.

| 1. | Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в ваш дисковод CD-ROM.
| 2. | Откройте окно дисковода CD-ROM, используя, например Windows Explorer (Проводник).
| 3. | Щелкните два раза на директории Win9x.
| 4. | Щелкните два раза на значке Epusbun.exe.

| Выполняйте указания на экране.

[К началу]

Назад | Далее