Информация об изделии

# Расходные материалы и опции

> Дополнительное оборудование
> Расходные материалы

## Дополнительное оборудование

Вы можете расширить возможности принтера, установив на нем следующее дополнительное оборудование.

- Кассетный блок на 500 листов (C12C813911). Он увеличивает максимальную загрузку принтера на 500 листов бумаги.

- Блок двусторонней печати (C12C813921) обеспечивает автоматическую печать на обеих сторонах листа.

- Дополнительный модуль памяти расширяет оперативную память принтера, позволяя печатать большие по объему и насыщенные графикой документы.

- Дополнительная интерфейсная плата (C12C82391) позволяет подключать ваш принтер к сети Ethernet.

| Примечание:

Звездочка () заменяет последнюю цифру артикульного номера продукта, который изменяется в зависимости от страны-импортера.

Версии аппаратной прошивки интерфейсной платы (C12C82391) до 2.1 не поддерживаются. Обновите аппаратную прошивку до версии 2.1 или выше.

[К началу]

## Расходные материалы

Ресурс расходных материалов контролируется принтером. Принтер сообщит вам о необходимости замены.

Тонер-картридж (Черный) Тонер-картридж (Желтый) Тонер-картридж 1500 (Желтый) Тонер-картридж (Пурпурный) Тонер-картридж 1500 (Пурпурный) Тонер-картридж (Голубой) Тонер-картриджe 1500 (Голубой) Фотокондуктор Коллектор отработанного тонера Блок переноса изображения | S050100 S050097 S050155 S050098 S050156 S050099 S050157 S051083 S050101 S053009

Перечисленные ниже специальные носители EPSON, позволят достичь вам максимально высокого качества печати.

EPSON Color Laser Paper (A4) EPSON Color Laser Paper (Letter) EPSON Color Laser Transparencies (A4) EPSON Color Laser Transparencies (Letter) EPSON Color Laser Coated Paper (A4) | S041215 S041218 S041175 S041174 S041383

| Предостережение:

Не используйте других носителей EPSON, например специальных носителей EPSON для струйной печати, так как они могут заклинить подающий механизм и повредить принтер.

Не используйте перечисленных выше носителей на других принтерах, кроме случаев, оговоренных в технической документации.

[К началу]

Назад | Далее