Информация о продукте / Технические характеристики

# Дополнительная оснастка и расходные материалы

> Нижняя кассета на 500 листов A4 (C12C813791)
> Верхнелицевой лоток (C12C813801)
> Модуль памяти
> Тонерный картридж (S050087)
> Тонерный картридж (S050095)
> Блок формирования изображения (S051055)

## Нижняя кассета на 500 листов A4 (C12C813791)

Размер бумаги: | A4
Плотность бумаги: | От 60 до 90 г/м2 (от 16 до 24 фунтов)
Подача бумаги: | Система автоматической подачи бумаги Вместимость лотка до 500 листов (плотностью 75 г/м2 или 20 фунтов)
Скорость подачи бумаги: | Первого листа: не более 15 с; последующих листов: 16 листов в минуту (при 600 dpi)
Типы бумаги: | Простая бумага, например бумага для копировальных аппаратов, и вторична бумага
Электропитание: | 5 В пост. тока от принтера
Габаритные размеры и вес:
Высота | 137 мм (5,4 дюйма)
Ширина | 382 мм (15,0 дюймов)
Глубина | 444 мм (17,5 дюйма), включая лоток
Вес | 4,0 кг (8,8 фунта), включая лоток

[К началу]

## Верхнелицевой лоток (C12C813801)

Габаритные размеры и вес (включая принтер):
Высота: | 248 мм (9,8 дюйма)
Ширина: | 248 мм (9,8 дюйма)
Глубина: | 32 мм (1,3 дюйма)
Вес: | 0,2 кг (0,4 фунта)
Вместимость выходного лотка: | 20 листов (плотностью 75 г/м2 Или 20 фунтов)

[К начулу]

## Модуль памяти

Проверьте, чтобы приобретаемый вами модуль памяти типа DIMM соответствовал принтерам EPSON. Подробную информацию вы получите в магазине, в котором вы купили этот принтер или у торгового представителя фирмы EPSON.

Емкость модуля памяти: | 16 MB, 32MB, 64 MB, или 128 MB

[К началу]

## Тонерный картридж (S050087)

Температура хранения: | От 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | 3От 0 до 85%, относительная
Срок хранения: | 18 месяцев со дня изготовления
Ресурс по печати: | До 6000 страниц на бумаге формата Letter или А4 при непрерывной печати с коэффициентом заполнения 5%

[К началу]

## Тонерный картридж (S050095) *

Температура хранения: | От 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | От 30 до 85%, относительная
Срок хранения: | 18 месяцев со дня изготовления
Ресурс по печати | До 3000 страниц на бумаге формата Letter или А4 при непрерывной печати с коэффициентом заполнения 5%
| * Тонерный картридж, пооставляемый с принтером.

[К началу]

## Блок формирования изображения (S051055)

Температура хранения: | От 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | От 30 до 85%, относительная
Срок хранения: | 18 месяцев со дня изготовления
Ресурс по печати: | До 20 000 страниц на бумаге формата Letter или А4 при непрерывной печати с коэффициентом заполнения 5%

| Примечание:

| Число страниц, которое вы можете отпечатать одним тонерным картриджем или одним блоком формирования изображения, изменяется и зависит от вида печати. Если вы печатаете всего по несколько страниц за один раз или печатаете очень плотный текст с коэффициентом заполнения более 5%, ресурс по печати картриджа или блока формирования изображения уменьшится. Коэффициент заполнения 5% соответствует печати обычного текста через два интервала.

[К началу]

Предыдущая | Далее