Как сделать / Использование драйвера принтера в Windows

# Внесение изменений в установки принтера

> Выбор качества печати
> Изменение размеров отпечатков
> Изменение макета листа
> Использование водяных знаков
> Использование наложения
> Сброс счетчиков расхода тонера и ресурса блока формирования изображения

## Выбор качества печати

Вы можете изменить качество печати, или разрешение отпечатков, чтобы повысить скорость печати или улучшить детализацию. Если Вам требуется высококачественный отпечаток, выберите разрешение с большим числом. Однако в этом случае замедляется скорость печати.

Предусмотрено три уровня выхода качества печати: 600 dpi, Class 1200 dpi и 1200 dpi. Class 1200 dpi обеспечивает высококачественные отпечатки наравне с 1200 dpi при активизации возможностей Enh. MG и RITech (при 600 dpi).

| Щелкните вкладку Основные установки .

| Выберите желаемое разрешение печати из ниспадающего списка Качество печати.

| Щелкните OK для активизации настройки.

|  | Примечание:

|  | Подробнее о технологических возможностях Enh. MG и RITech см. Оперативную справку.

|  | Если печать неудовлетворительная или на экране появляются сообщения об ошибке в памяти, выберите более низкое числовое значение разрешения, которое позволит продолжить печать.

[К началу]

## Изменение размеров отпечатков

Во время печати Вы можете увеличить или уменьшить свой документ автоматически.

### Для автоматического изменения размера страниц в размер листа используемой бумаги

| Щелкните вкладку Макет .

| Установите флажок Параметры масштабирования .

| Выберите требуемый размер бумаги из ниспадающего списка Используемая бумага. Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Выберите Вверху слева для параметра Расположение, чтобы печатать уменьшенное изображение страницы в левом верхнем углу бумаги. Выберите По центру чтобы печатать увеличенное или уменьшенное изображение страницы посередине.

| Щелкните OK для активизации настройки.

### Чтобы изменить размер страниц на заданное число процентов:

| Щелкните вкладку Макет .

| Установите флажок Параметры масштабирования .

| Установите флажок Изменить масштаб на .

| Задайте число процентов увеличения в блоке, а затем щелкните OK. Можно задавать число процентов от 50% до 200% с приращениями через 1%.

Если необходимо, выберите требуемый размер бумаги из ниспадающего списка Используемая бумага.

[К началу]

## Изменение макета листа

"Макетное печатание" печатает 2 или 4 страницы на одном листе бумаги и задает очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа используемой бумаги. Вы также можете задать печать рамки вокруг документа.

| Щелкните вкладку Макет .

| Установите для параметра Макет листа флажок и нажмите Параметры макета листа .Открывается диалоговое окно Параметры макета листа.

| Выберите число страниц, которое Вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Задайте Порядок страниц для очередности печати страниц на каждом листе.

|  | Примечание:

|  | Выбор Порядка страниц зависит от Страниц, выбранных выше, и от ориентации бумаги (Книжная или Альбомная), выбранной в меню Основные установки.

| Щелкните OK чтобы закрыть диалоговое окно Параметры макета листа.

| Щелкните OK в меню Макет для активизации настройки.

[К началу]

## Использование водяных знаков

Выполните следующие действия, чтобы применять водяной знак в Вашем документе. В диалоговом окне Водяной знак вы можете выбирать объекты из списка предопределенных водяных знаков, а также можете создавать свой оригинальный водяной знак с помощью растрового (.BMP) или текстового (.TXT) файла. Диалоговое окно Водяной знак также позволяет Вам выполнять разнообразные детализированные установки по водяному знаку. Например, Вы можете выбирать размер, насыщенность и расположение Вашего водяного знака.

| Специальные Специальные .

| Установите флажок Водяной знак .

| Щелкните Параметры водяного знака. Открывается диалоговое окно Водяной знак.

| Выберите водяной знак из ниспадающего списка Название водяного знака.

| Задайте расположение на странице, где Вы хотите печатать водяной знак, в блоке списка Расположение.

| Отрегулируйте расположение горизонтального или вертикального Смещения.

| Отрегулируйте насыщенность водяного знака ползунком регулировочной полосы Насыщенность.

| Отрегулируйте размер водяного знака ползунком регулировочной полосы Размер.

| Выберите Лицевая (чтобы печатать водяной знак на лицевой стороне документа) или Оборот (чтобы печатать водяной знак на обратной стороне документа) для параметра Расположение.

| Щелкните OK чтобы активизировать настройку.

### Создание нового водяного знака

Вы можете создать новый водяной знак следующим образом:

| Щелкните вкладку Специальная .

| Установите флажок Водяной знак .

| Щелкните Параметры водяного знака. Открывается диалоговое окно Водяной знак.

| Щелкните Новый/Удалить. Открывается диалоговое окно Водяные знаки, определяемые пользователем.

| Выберите Текстовый или BMP (растровый) и введите название для нового водяного знака в блок Имя.

| Если Вы выберете Текстовый, введите текст водяного знака в блок Текст. Если Вы выберете BMP, щелкните Просмотр, выберите BMP (растровый) файл, которым Вы хотите пользоваться, затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Перед созданием пользовательского водяного знака Вы должны подготовить растровый (.bmp) файл.

| Щелкните Сохранить , чтобы закрыть диалоговое окно Водяные знаки, определяемые пользователем. Ваш водяной знак появится в блоке списка.

| Щелкните OK чтобы активизировать новые параметры водяного знака.

[К началу]

## Испльзование наложения

Диалоговое окно Параметры наложения дает Вам возможность печатать данные формы, поверх которых будут напечатаны данные из другого приложения.

| Примечание:

| Функция наложения доступна только когда выбран параметр Высокое качество (Принтер) для Графического режима в диалоговом окне Расширенные установки из меню Дополнительные установки.

### Создание наложения

Вы можете создать данные формы и сохранить их в форме файла.

| Откройте приложение, которым вы будете пользоваться при создании наложения.

| Из этого приложения войдите в драйвер принтера. Откройте меню Файл и выберите команду Печать или Параметры страницы. Затем щелкните Принтер, Установить, Опции, или Свойства, либо наберите комбинацию из этих кнопок в зависимости от используемого Вами приложения.

| Выберите вкладку Специальные .

| Установите флажок Форма наложения и щелкните Параметры Наложения чтобы открыть диалоговое окно Параметры наложения.

| Щелкните Создать данные наложения.

| Щелкните Настройка.

| Установите флажок Использовать Название формы . Затем щелкните Добавить Название формы. Открывается диалоговое окно Добавление формы.

| В диалоговом окне Добавление формы введите название формы в блок Название формы, а в блок Описание - его описание.

| Щелкните На лицевой (чтобы напечатать наложение на лицевой стороне документа) или На обратной (чтобы напечатать наложение на обратной стороне документа).

| В диалоговом окне Добавление формы щелкните Зарегистрировать.

| В диалоговом окне Параметры формы щелкните OK.

| В диалоговом окне Параметы наложения щелкните OK. При желании остановить процедуру щелкните Отмена.

|  | Примечание:

|  | Файл, который Вы пересылаете принтеру после шага 10 через прикладную программу, например Windows Notepad или Word, будет сохранен как наложение под именем, введенным Вами на шаге 8.

| Распечатайте файл, сохраненный как данные наложения. Можно сохранять файл любого типа в качестве наложения. Теперь данные наложения созданы.

### Печать наложения

Выполните следующие действия, чтобы напечатать документ с наложением.

| Откройте файл с наложением для печати.

| Из приложения войдите в драйвер принтера. Откройте меню файл и выберите команду Печать или Параметры страницы. Затем щелкните Принтер, Установить, Параметры, или Свойства, либо наберите комбинацию из этих кнопок в зависимости от используемого вами приложения.

| Выберите вкладку Специальные .

| Установите флажок Форма наложения ,и щелкните Параметры наложения чтобы открыть диалоговое окно Параметры наложения.

| В диалоговом окне Параметры наложения выберите форму из списка Формы, затем щелкните OK.

| Щелкните OK чтобы напечатать данные.

### Различные принтерные установки данных наложения

Данные наложения выполнены с текущими принтерными установками, например с Разрешением: 600 dpi. Если Вы хотите выполнить то же самое наложение с другими принтерными установками, например с разрешением 1200 dpi, выполните следующие указания.

| Повторно войдите в драйвер принтера, как описано на шаге 2 в разделе Создание наложения.

| Выполните принтерные установки и выйдите из драйвера принтера.

| Перешлите принтеру те же данные, которые вы выполнили через приложение на шаге 12 в разделе Создание наложения.

Эта настройка доступна только для данных Название формы.

[К началу]

## Сброс счетчиков расхода тонера и ресурса блока формирования изображения

После замены тонерного картриджа или блока формирования изображения сбросьте показания счетчика расхода тонера или счетчика ресурса блока формирования изображения. Вы можете сбросить показания этих счетчиков через драйвер принтера или кнопками панели управления. Когда Вы установили блок формирования изображения, см. Сброс счетчика ресурса блока формирования изображения . Когда Вы установили тонерный картридж, см. Сброс счетчика расхода тонера .

#### Сброс счетчика расхода тонера

| Щелкните вкладку Дополнительные установки , и затем щелкните Настройка принтера. Открывается диалоговое окно Настройка принтера.

| Щелкните S050087 Когда Вы установили тонерный картридж (S050087) или щелкнули S050095 Когда Вы установили тонерный картридж (S050095). Открывается диалоговое окно сброса уровня тонера.

| Щелкните OK чтобы сбросить показания счетчика уровня тонера.

#### Сброс счетчика ресурса блока формирования изображения

| Щелкните вкладку Дополнительные установки , и затем щелкните Настройка принтера. Открывается диалоговое окно Настройка принтера.

| Щелкните OPC Level Clear. Открывается диалоговое окно сброса показания ресурса у блока формирования изображения.

| Щелкните OK чтобы сбросить счетчик уровня ресурса у блока формирования изображения.

[К началу]

Предыдущая | Далее