Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Установка драйвера принтера с компакт-диска

В этом разделе описано, как устанавливать драйвер принтера на компьютерах-клиентах при настройке сетевой системы при следующих условиях:

- Дополнительные драйверы не установлены на принтерном сервере в Windows 2000/XP/NT 4.0.

- Операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95, а ОС клиента - Windows 2000/XP/NT 4.0.

Иллюстрации экранов на последующих страницах могут различаться в зависимости от версии операционной системы Windows.

| Примечание:

| При установке драйвера принтера на компьютерах-клиентах в Windows 2000/XP/NT 4.0 вы должны войти в Windows 2000/XP/NT 4.0 через Администратора.

| Когда дополнительные драйверы установлены или когда компьютеры сервера и клиентов используют одну и ту же операционную систему, вам не нужно устанавливать драйверы принтера с компакт-диска.

| Откройте доступ к общему принтеру и на экране может появиться подсказка. Щелкните OK, а затем выполняйте указания с экрана для установки драйверов принтера с компакт-диска.

| Вставьте диск в сд-дисковод, введите с клавиатуры названия диска и папки, хранящих драйвер принтера для клиентов, затем щелкните OK.

> Когда вы устанавливаете драйверы в Windows 2000или ХР, на экране может появиться сообщение "Цифровая подпись не найдена". Щелкните Да (для Windows 2000) или Продолжать в любом случае (для Windows XP) и продолжайте установку.

> Название папки различается в зависимости от используемой операционной системы.

ОС клиента | Название папки
Windows Me/98/95 | \<Language>\WIN9X
Windows XP или 2000 | \<Language>\WIN2000
Windows NT 4.0 | \<Language>\WINNT40

| Выберите название принтера, затем щелкните OK. После этого выполняйте указания с экрана.

[К началу]

Предыдущая | Далее