Информация о продукте / Технические характеристики

# Бумага

> Доступные типы бумаги
> Характеристики
> Область печати

## Доступные типы бумаги

В этом разделе объясняется, какого рода бумагу вы можете использовать для печати на вашем принтере. Обязательно пользуйтесь бумагой, указанной в этом разделе.

| Примечание:

| Принтер особо чувствителен к влаге. Обязательно храните бумагу в сухом месте.

### Бумага общего назначения

Вы можете использовать следующую бумагу.

Тип бумаги | Описание
Простая бумага | Допускается применение вторичной бумаги* Weight: 60 to 90 g/mПлотность: от 60 до 90 г/м (от 16 до 24 lb)2 (от 16 до 24 lb)
Конверты | Без наклеек и липкой ленты Без адресного окна из пластика (кроме случая, когда оно специально предназначено для лазерных принтеров) Плотность: от 70 до 105 г/м 2 (от 19 до 28 lb)
Этикетки | Лист подложки должен быть закрыт полностью, т. е. без зазоров между этикетками**
Толстая бумага | Плотность: от 90 до 163 г/м2 (от 24 до 43 lb)
Прозрачные пленки | Можно использовать прозрачные пленки для монохромных лазерных принтеров или копировальных аппаратов.
Цветная бумага | Без покрытия
Фирменные бланки | Бумага с предварительно напечатанными типографскими способами заголовками и логотипами при условии, что сама бумага и краска допускают печать на лазерных принтерах. Нельзя пользоваться бумагой с текстом и графикой, напечатанными на лазерных, струйных и других принтерах.

| * Применяйте вторичную бумагу только при нормальных температуре и влажности воздуха. Плохая бумага снижает качество печати, вызывает заклинивания подающего механизма и другие неполадки.

| ** Зазоры между этикетками могут стать причиной отрыва этикеток от подложки внутри принтера и вызывать поломки принтера.

| Примечание:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда испытывайте образцы бумаги на своем принтере.

| Вы можете использовать бумагу с предварительно напечатанными типографскими способами заголовками и логотипами при условии, что сама бумага и краска допускают печать на лазерных принтерах.

### Запрещенная бумага

Следующие типы бумаги не могут быть использованы на данном принтере, так как они могут вызывать повреждения принтера, его заклинивание или низкое качество печати:

- Носители, предназначенные для цветных лазерных принтеров, других монохромных лазерных принтеров, цветных копировальных аппаратов, монохромных копировальных аппаратов и струйных принтеров

- Бумага с предварительно напечатанным текстом или графикой на других цветных лазерных принтерах, монохромных лазерных принтерах, цветных копировальных аппаратах, монохромных копировальных аппаратах, струйных принтерах или термографических принтерах.

- Копирка, самокопирующаяся бумага, теплочувствительная бумага, копировальная бумага, чувствительная к давлению, кислотостойкая бумага или бумага для чернил с высокой термостойкостью (порядка 200°C)

- Легко отклеивающиеся этикетки или этикетки, которые полностью не закрывают подложку (основу)

- Бумага с покрытием или специально окрашенная бумага

- Бумага с отверстиями или с перфорацией для подшивки

- Бумага с клеем, скобами, скрепками или с наклеенной липкой лентой

- Бумага, притягивающая электростатические заряды

- Сырая или переувлажненная бумага

- Бумага неоднородной толщины

- Слишком тонкая или толстая бумага

- Слишком гладкая или слишком шероховатая бумага

- Бумага с различными поверхностями на лицевой и оборотной сторонах

- Бумага со складками, перегибами, морщинами или надрывами

- Бумага неправильной формы или с непрямыми углами

[К началу]

## Характеристики

Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда испытывайте образцы бумаги на своем принтере.

Типы бумаги: | Простая бумага, вторичная бумага, этикетки, конверты, прозрачные пленки, цветная бумага, толстая бумага, фирменные бланки

| Примечание:

| Вторичную бумагу можно применять только при нормальных температуре и влажности воздуха. Плохая бумага снижает качество печати, вызывает заклинивания подающего механизма и другие неполадки.

Плотность бумаги: |
Простая бумага: | От 60 до 90 г/м, от16 до 24 lb*2, от 16 до 24 lb*
Толстая бумага: | От 90 до 163 г/м, 2, от 24 до 43 lb
* lb: lb: Вес стопы (фунт/500 листов/17 дюймов x 22 дюйма)
Размер бумаги: |
Бумага: | A4 (210 x 297 мм 8,3 x 13 дюймов) A5 (148 x 210 мм 5,8 x 8,3 дюймов) B5 (182 x 257 мм 7,2 x 10,1 дюймов) Letter (216 x 279 мм, 8,5 x 11 дюймов) Half-Letter (140 x 216 мм, 5,5 x 8,5 дюйма) Legal (216 x 356 мм, 8,5 x 14 дюймов) Government Letter 203 x 267 мм, 8,0 x 10,5 дюйма) Government Legal (215,9 x 330,2 мм, 8,5 x 13 дюймов) F4 (210 x 330 мм, 8.3 x 13 дюймов.) Executive (184 x 267 мм, 7.25 x 10.5 дюймов.) Custom (от 76 до 216 мм x от 127 до 356 мм, от 3.0 до 8.5 x от 5.0 до 14.0 дюймов.)
Конверты: | Monarch (98 x 191 мм, 3 7/8 x 7 1/2 дюйма.) Commercial 10 (105 x 241 мм, 4 1/8 x 9 1/2 дюйма.) DL (110 x 220 мм, 4.3 x 8.7 дюйма.) C5 (162 x 229 мм, 6,4 x 9,0 дюймов) C6 (114 x 162 мм, 4,5 x 6,4 дюйма) ISO B5 (176 x 250 мм, 6,9 x 9,8 дюйма)

| Предостережение:

| Загружайте бумагу только размеров, перечисленных выше.

[К началу]

## Область печати

> Оставляйте поля шириной не менее 4 мм со всех сторон

[К началу]

Предыдущая | Далее