Решение проблем

# Проблемы с отпечатками

Частично или весь отпечаток искажен или напечатан звездочками
Причина | Что делать
Интерфейсный кабель, вероятно, подсоединен к разъемам ненадежно. | Проверьте надежность подключения обоих концов кабеля к разъемам.
Вы, вероятно, пользуетесь неправильным интерфейсным кабелем. | При пользовании параллельным интерфейсом убедитесь в использовании экранированного интерфейсного кабеля в защитной оболочке с витыми парами проводов и длиной не более 180 см.
Установка Оптимальное изображение может быть в положении Авто или вкл . | Если это так, для увеличения скорости печати возможно будут использованы не те шрифты, которые вы установили. Отключите установку Оптимальное изображение в утилите Remote Control Panel.
Если и после этих корректировок принтер по-прежнему печатает неправильно, обратитесь за помощью к своему дилеру или квалифицированному мастеру по обслуживанию лазерных принтеров.

Отпечаток расположен на странице неправильно
Причина | Что делать
Неправильно установлены длина страницы и поля в Вашей прикладной программе. | Проверьте, правильно ли установлены длина страницы и поля в вашей прикладной программе.

Графика печатается неправильно
Причина | Что делать
Вам, вероятно, требуется больший объем памяти. | Графический материал требует большого объема памяти. Уменьшите значение параметра Качество печати в драйвере принтера или увеличьте объем памяти. Подробнее см. Модуль памяти..

[К началу]

Предыдущая | Далее