Информация о продукте

# Детали принтера

> Панель индикаторов

> 1. Панель индикаторов
> 2. Крышка принтера
> 3. МЦ- (Многоцелевой) лоток
> 4. Выключатель сети
> 5. Защелка
> 6. Нижнелицевой лоток

> 1. Разъем сетевого кабеля
> 2. Разъем USB-интерфейса
> 3. Разъем параллельного интерфейса
> 4. Переключатель проводки бумаги

## Панель индикаторов

> 1. Индикатор Ready (Готов) (зеленый)
> 2. Индикатор Error (Ошибка) (красный)

Индикатор Ready (Готов) (зеленый) | Индикатор Error (Ошибка) (красный) | Состояние принтера
Погашен | Погашен | Принтер выключен.
Горит | Погашен | Принтер готов печати.
Мигает | Погашен | Принтер прогревается или принимает данные.
Погашен | Мигает | Возникла легко устраняемая ошибка или в принтере нет бумаги. Для получения дополнительной информации, смотрите информационное окно утилиты EPSON Status Monitor 3.
Мигает | Горит | Внутренняя ошибка. Выключите принтер, подождите несколько минут и включите принтер снова. Если ошибка не исчезла, обратитесь в авторизированный сервисный центр.
Погашен | Горит
Мигают попеременно

[К началу]

Далее