Как сделать / Замена расходных материалов

# Замена блока формирования изображения

Если качество печати снизилось, распечатайте тестовую страницу и проверьте ресурс блока формирования изображения. Если ресурс блока формирования изображения закончился, замените блок, следуя нижеследующими инструкциями.

| Проверьте, чтобы верхний выходной лоток принтера был опущен.

| Откройте крышку принтера, нажимая кнопку, расположенную на левой стороне принтера, и поднимая крышку вверх до конца.

|  | Предостережение:

Перед заменой блока формирования изображения открывайте крышку принтера полностью, чтобы не повредить принтер.

| Удалите тонерный картридж, как описано в разделе Замена тонерного картриджа.

| Осторожно вытяните блок формирования изображения из принтера, как показано ниже на рисунке.

|  | Предупреждение:

Не прикасайтесь к термозакрепителю, на котором имеется предупредительная надпись ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться!. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель может быть сильно нагретым.

| Утилизируйте использованный блок формирования изображения, соблюдая правила.

| Выньте новый блок формирования изображения из пакета.

|  | Предостережение:

Запрещается прикасаться к светочувствительному барабану в блоке формирования изображения; в противном случае качество печати может ухудшиться.

| Вставьте боковые штырьки на новом блоке формирования изображения в пазы принтера. Плавно посадите блок в гнездо, пока не услышите щелчок, свидетельствующий о том, что он встал на место.

| Установите тонерный картридж на прежнее место, как описано в разделе Замена тонерного картриджа.

| Опустите крышку принтера и плавно надавите на нее до щелчка.

| Сбросьте счетчик блока формирования изображения.

##### Для Windows

> Получите доступ к драйверу принтера. Откройте закладку Дополнительные настройки и нажмите кнопку Настройка принтера. Нажмите Сбросить уровень OPC , откроется диалоговое окно Сбросить уровень OPC, соответствующее номеру картриджа.

##### Для Macintosh

> Выберите Chooser в меню Apple. Нажмите кнопку Настройка и нажмите Настройка принтера. Нажмите Сбросить уровень OPC, откроется диалоговое окно Сбросить уровень OPC, соответствующее номеру картриджа.

| Нажмите OK для обнуления счетчика блока формирования изображения.

[К началу]

Предыдущая | Далее