Решение проблем

# Проблемы с отпечатками

Частично или весь отпечаток искажен
Причина | Что делать
Интерфейсный кабель, вероятно, подсоединен к разъемам ненадежно. | Проверьте надежность подключения обоих концов кабеля к разъемам.
Вы, вероятно, пользуетесь неправильным интерфейсным кабелем. | При пользовании параллельным интерфейсом убедитесь в использовании экранированного интерфейсного кабеля в защитной оболочке с витыми парами проводов и длиной не более 180 см.
Если и после этих корректировок принтер по-прежнему печатает неправильно, обратитесь за помощью к своему дилеру или квалифицированному мастеру по обслуживанию лазерных принтеров.

Отпечаток расположен на странице неправильно
Причина | Что делать
Неправильно установлены длина страницы и поля в Вашей прикладной программе. | Проверьте, правильно ли установлены длина страницы и поля в вашей прикладной программе.

Страница не может быть напечатана
Причина | Что делать
Нехватка памяти. | Печать графики требует большего объема памяти. Для продолжения печати убедитесь, что включена опция Избегать ошибку недостатка памяти , как описано в разделе Как избежать ошибок, связанных с нехваткой памяти для Windows или Как избежать ошибок, связанных с нехваткой памяти для Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Далее