Дополнительное оборудование / Использование автоподатчика

# Загрузка документов в автоподатчик

> Загрузка документов вручную

Автоподатчик может автоматически загружать до 100 листов. См. раздел Характеристики документов.

Для загрузки документов в автоподатчик выполните следующие действия.

| Сдвиньте правую направляющую вправо до упора.

| Вставьте стопку документов в автоподатчик лицевой стороной вверх до упора и передвиньте правую направляющую вплотную к правому краю документов.

| Примечание:

Убедитесь, что документы вставлены лицевой стороной вверх.

Если в автоподатчик загружено несколько страниц, то они будут подаваться, начиная с верхней, и выводиться лицевой стороной вниз.

Для автоматического сканирования обеих сторон документа выберите режим Double-side (двусторонний) в программе EPSON Scan.

Убедитесь, что переключатель в левом нижнем углу с нижней стороны автоподатчика сдвинут к круглой метке, как показано ниже.

Сканирование загруженных документов подробно описано в разделе Сканирование с автоподатчиком.

## Загрузка документов вручную

Даже если автоподатчик установлен, то можно загружать документы и вручную.

Для загрузки документа вручную поднимите автоподатчик и положите документ на планшет. Затем опустите автоподатчик и сканируйте документ.

| Примечание:

Поднятие автоподатчика во время сканирования приведет к возникновению ошибки дополнительного оборудования и может вызвать ошибку подачи бумаги.

Всегда закрывайте автоподатчик и среднюю крышку перед сканированием или использованием автоподатчика.

[К началу]

Предыдущая | Следующая