Подготовка документов к сканированию

# Размещение фотографий и документов на планшете

> Снятие крышки для сканирования больших документов

Перед сканированием документа ознакомьтесь с авторскими правами владельца документа на право его копирования. Не сканируйте изданный текст или изображение без предварительного ознакомления с правами на его копирование.

| Предостережение:

Не кладите на стекло планшета тяжелые предметы. Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно.

| Убедитесь, что сканер включен, и откройте его крышку.

| Поместите документ на планшет сканируемой стороной вниз.

|  | Примечание:

Область шириной до 1,0 ± 0,5 мм от горизонтальной и вертикальной направляющих не сканируется. 1. Несканируемая область максимум 1.5 мм 2. Несканируемая область максимум 1.5 мм

Если сканируется несколько фотографий, то при предварительном просмотре изображений методом Thumbnail (Миниатюра) нужно размещать фотографии на расстоянии не менее 20 мм друг от друга.

| Осторожно закройте крышку, чтобы не сдвинуть документ.

| Примечание:

Всегда поддерживайте чистоту планшета.

Не оставляйте фотографии на планшете надолго, чтобы они не прилипли к стеклу.

Если документ по размерам больше крышки сканера, то для выравнивания документа на планшете ее можно снять.

## Снятие крышки для сканирования больших документов

Если документ по размерам больше крышки сканера, то для облегчения выравнивания документа на планшете ее можно снять. Для этого откройте крышку сканера и снимите ее, подняв в вертикальном направлении.

| Предупреждение:

Перед снятием крышки не забудьте поднять ее в вертикальное положение во избежание срыва петель.

| Предостережение:

Не применяйте силу при снятии крышки и не поднимайте ее со стороны петель. Иначе крышка может быть сломана.

| Примечание:

При сканировании без крышки убедитесь, что вся освещаемая поверхность планшета закрыта, чтобы не возникало помех от внешнего освещения.

[К началу]