Информация о продукте / Технические характеристики

# Требования к системе и совместимость

> Для Windows
> Для Macintosh

См. ниже соответствующий раздел на предмет минимальных и рекомендуемых требований к компьютеру, необходимых для работы ПО сканера.

## Для Windows

### При использовании USB 1.1

Сканер: | Expression 10000XL
ОС: | Microsoft® Windows® XP, Me, Windows 98 или Windows 2000
Интерфейс: | Порт USB на компьютере (разъем TYPE A)
Дисплей: | Монитор SVGA и выше с разрешением экрана 800 x 600 и выше и глубиной цвета 16 бит (High Color) Примечание: Воспроизведение цвета и тона зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. См. подробности в документации по этим продуктам

### При использовании USB 2.0

Сканер: | Expression 10000XL
ОС: | Microsoft® Windows® XP или Windows 2000
Интерфейс: | Порт USB на компьютере (разъем TYPE A)
Дисплей: | Монитор SVGA и выше с разрешением экрана 800 x 600 и выше и глубиной цвета 16 бит (High Color) Примечание: Воспроизведение цвета и тона зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. См. подробности в документации по этим продуктам

### При использовании IEEE 1394

ОС | Microsoft Windows XP, Me, или Windows 2000 Примечание: Не поддерживается в Windows 98
Интерфейс | Совместимый с IEEE 1394a-2000
Дисплей | Монитор SVGA и выше с разрешением экрана 800 x 600 и выше и глубиной цвета 16 бит (High Color) Примечание: Воспроизведение цвета и тона зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. См. подробности в документации по этим продуктам

[К началу]

## Для Macintosh

### При использовании USB 1.1

Система | Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS X 10.2 или более поздняя версия Примечание: При работе в Mac OS X native mode SilverFast® может работать как независимо, так и совместно с Adobe® Photoshop® 7.0 или Adobe Photoshop Elements Примечание для пользователей Mac OS X 10.3: Быстрое переключение между пользователями (Fast User Switching) не поддерживается
Интерфейс | Macintosh USB
Дисплей | Монитор с разрешением экрана 800 x 600 и выше, 32000 цветов (или выше) Примечание: Воспроизведение цвета и тона зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. См. подробности в документации по этим продуктам

### При использовании USB 2.0

ОС | Mac OS® X 10.2.7 или более поздняя версия Примечание: При работе в Mac OS X native mode SilverFast® может работать как независимо, так и совместно с Adobe® Photoshop® 7.0 или Adobe Photoshop Elements Примечание для пользователей Mac OS X 10.3: Быстрое переключение между пользователями (Fast User Switching) не поддерживается
Интерфейс | Macintosh USB
Дисплей | Монитор с разрешением экрана 800 x 600 и выше, 32000 цветов (или выше) Примечание: Воспроизведение цвета и тона зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. См. подробности в документации по этим продуктам

### Для использования FireWire

ОС | Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS X 10.2 или более поздняя версия Примечание: При работе в Mac OS X native mode SilverFast® может работать как независимо, так и совместно с Adobe® Photoshop® 7.0 или Adobe Photoshop Elements Примечание для пользователей Mac OS X 10.3: Быстрое переключение между пользователями (Fast User Switching) не поддерживается
Интерфейс | Совместимый с IEEE 1394a-2000
Дисплей | Монитор с разрешением экрана 800 x 600 и выше, 32000 цветов (или выше) Примечание: Воспроизведение цвета и тона зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. См. подробности в документации по этим продуктам. Убедитесь, что FireWire 2.1 или более поздняя версия установлена на вашем компьютере. Загрузите обновления к FireWire с сайта Apple Computer Inc, а затем установите его на компьютер

[К началу]

Предыдущая | Следующая