Дополнительное оборудование / Использование слайд-адаптера

# Установка слайд-адаптера

Сделайте следующее для установки слайд-адаптера.

| Проверьте, что сканер выключен, и отсоедините шнур питания от сканера.

| Откройте крышку сканера и снимите ее, подняв в вертикальном направлении. Для получения более подробной информации см. раздел Снятие крышки для сканирования больших документов.

| Совместите штифты блока слайд-адаптера с отверстиями на корпусе сканера и опустите этот блок, пока он не будет надежно установлен на сканере.

| Снимите пластину для сканирования непрозрачных документов со слайд-адаптера, как показано ниже.

| Поместите направляющую для пленок на планшет сканера как показано ниже.

| Закройте слайд-адаптер.

| Подключите разъем слайд-адаптера к разъему для дополнительного оборудования на тыльной стороне сканера.

| Предостережение:

Не кладите на слайд-адаптер тяжелые предметы.

### Держатели пленок

Четыре держателя пленок для сканирования слайдов, позитивов и негативов включены в комплект поставки слайд-адаптера. Об использовании держателей пленок см. раздел Размещение пленки.

[К началу]

Предыдущая | Следующая