Дополнительное оборудование / Использование слайд-адаптера

# Распаковка слайд-адаптера

> Открытие транспортировочного замка

Приобретаемый отдельно слайд-адаптер формата A3 (B81336) обеспечивает полноцветное сканирование пленок и слайдов. Установив слайд-адаптер, вы можете оставить его на месте, даже если будете сканировать непрозрачные документы.

Убедитесь, что все элементы, перечисленные ниже, есть в комплекте и не были повреждены в ходе доставки. Свяжитесь с вашим продавцом Epson, если какой-либо элемент отсутствует или поврежден.

1. слайд-адаптер

2. направляющая для пленок

3. держатели пленки

## Открытие транспортировочного замка

Перед установкой слайд-адаптера нужно открыть транспортировочный замок.

| Поверните слайд-адаптер стороной со стеклом вверх.

| Монетой откройте транспортировочный замок, повернув его против часовой стрелки на четверть оборота.

| Примечание:

Перед перевозкой сканера заприте его замок, чтобы не повредить внутренние механизмы.

Если блок лампы находится в положении фиксации (исходном), запереть транспортировочный замок нельзя. Тогда подключите слайд-адаптер к сканеру, закройте слайд-адаптер и включите сканер: блок лампы вернется в исходное положение. Выключите сканер и снимите слайд-адаптер.

[К началу]

Следующая