Дополнительное оборудование / Использование платы Network Image Express Card

# Подключение к компьютеру

Для подсоединения сканера к компьютеру выполните следующее.

| Подключите один конец кабеля Ethernet (экранированная витая пара категории 5) к разъему RJ-45 на плате, а другой конец — к какому-либо сетевому порту.

|  | Предостережение:

Чтобы гарантировать правильную работу, для подключения к сети необходимо использовать экранированную витую пару категории 5.

Не подсоединяйте или отсоединяйте кабель, когда сканер включен.

Не соединяйте плату Network Image Express Card и компьютер напрямую. Подключайте плату к сети через концентратор.

| Включите сканер.

| Проверьте индикаторы на плате. Инициализация идет, когда красный индикатор состояния и зеленый индикатор данных горят. Когда загорается желтый индикатор состояния, инициализация завершена.

[К началу]

Предыдущая | Следующая