Информация о продукте / Технические характеристики

# Сканирование

Тип сканера: | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство: | Цветной линейный ПЗС-датчик
Число пикселов: | 29280 x 41280 пикселов при разрешении 2400 dpi, 100%
Размер документа: | 310 мм x 437 мм Размер A3 или USB (Область сканирования задается программно.)
Разрешение сканирования: | 2400 dpi (основное сканирование) 4800 dpi с технологией Micro step (детальное сканирование)
Выходное разрешение: | 50 dpi - 12800 dpi
Цветоделение: | Цветные фильтры RGB на ПЗС-датчике
Представление цвета: | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 1 - 8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Коррекция цвета: | 2 типа для ЭЛТ-мониторов 3 типа для печати (доступны в цветных режимах последовательности байтов и последовательности линий) 1 пользовательский тип
Интерфейс: | USB 2.0 (разъем Type B), интерфейс IEEE 1394 и слот расширения
Источник света: | Ксеноновая люминисцентная лампа

[К началу]

Предыдущая | Следующая