Дополнительное оборудование / Использование платы Network Image Express Card

# Установка сетевой платы Network Image Express Card

Плата EPSON Network Image Express Card (B80839) позволяет совместно использовать сканеры EPSON в сети. Это альтернатива использованию сканера, подключенного к серверу. Подробнее об использовании платы EPSON Network Image Express Card — в документации по ней.

| Примечание:

Не устанавливайте в сканер никакую другую плату, кроме EPSON Network Image Express Card (B80839), чтобы не повредить устройства.

| Выключите сканер. Отсоедините все шнуры питания, затем отсоедините все кабели от задней панели сканера.

| Выкрутите два винта крестообразной отверткой и снимите заглушку. Сохраните оба винта: они понадобятся для установки заглушки на место.

| Вставьте плату Network Image Express Card в интерфейсный слот и затяните винты.

|  | Предостережение:

Не устанавливайте и не вынимайте плату Network Image Express Card, когда сканер включен, чтобы не повредить устройства.

| Инициализируйте плату. Для этого включите сканер, одновременно удерживая кнопку Reset на плате в течение 10 секунд, пока не загорятся красный индикатор статуса и зеленый индикатор данных.

|  | Примечание:

После установки платы в сканер, проверьте ее инициализацию.

| Выключите сканер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая