Информация о продукте / Технические характеристики

# Электрические характеристики

| Переменное напряжение от 100-120 В | Переменное напряжение от 220-240 В
Диапазон входного напряжения | Переменное напряжение от 100 до 120 В ± 10% | Переменное напряжение от 220 до 240 В ± 10%
Номинальная частота | от 50 до 60 Гц
Номинальный ток | 1.2 A | 0.7 A
Потребляемая мощность | Приблизительно 45 Вт (при работе без дополнительных устройств) Приблизительно 55 Вт (при работе с дополнительным устройством) Приблизительно 6 Вт в спящем режиме

| Примечание:

Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне сканера.

### ENERGY STAR® Соответствие стандарту

Как партнер ENERGY STAR®, EPSON утверждает, что это устройство отвечает принципам энергосбережения ENERGY STAR®.

Международная программа офисного оборудования ENERGY STAR® — это добровольное партнерство с производителями компьютеров и офисного оборудования, направленное на создание энергосберегающих персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсов, копиров и сканеров в целях сокращения загрязнения воздуха, вызванного производством электроэнергии.

[К началу]

Предыдущая | Следующая