Информация о продукте / Технические характеристики

# Автоматический податчик документов

Ниже приведены характеристики для автоподатчика (B81321).

Электрические характеристики: | Подаваемое напряжение: | постоянное 24 В ± 10% | постоянное 5 В ± 5%
Номинальный ток: | 1,5 A | 0,4 A
Общие характеристики: | Подача бумаги: | 1 - N, загрузка лицевой стороной вверх
Выброс бумаги: | Выброс лицевой стороной вниз
Количество бумаги: | 100 листов (плотностью 55 г/м2, максимальная толщина не более 12 мм)
Ресурс: | 100000 листов (загрузка/выброс, MCBF)
Размеры: | Ширина: Глубина: Высота: | 605 мм 488 мм 134 мм
Вес: | Около 13 кг

Подробную информацию о характеристиках бумаги см. в разделе Характеристики документов.

[К началу]

Предыдущая | Следующая