Информация о продукте

# Индикаторы и кнопки

> Индикаторы
> Кнопки

Сканер оснащен двумя индикаторами и двумя кнопками.

> 1. кнопка Power (Питание)
> 2. кнопка Start (Пуск)
> 3. индикатор Ready (Готовность)
> 4. индикатор Error (Ошибка)

## Индикаторы

Индикаторы | Color (Цвет) | Индикатор Состояние | Значение
Ready (Готовность) | Зеленый | Вкл. | Загорается, когда сканер готов к сканированию, и мигает в процессе сканирования. В сочетании с индикатором Error загорается, мигает или гаснет в зависимости от типа произошедшей ошибки.
Мигает
Error (Ошибка) | Красный | Вкл. | В сочетании с индикатором Ready загорается, мигает или гаснет в зависимости от типа произошедшей ошибки. См. раздел Индикатор ошибок.
Выкл.
Мигает

[К началу]

## Кнопки

Кнопка | Функция
Power (Питание) | Включает и выключает сканер.
Start (Пуск) | Если сканер подключен напрямую к компьютеру, эта кнопка может открывать окно EPSON Scan как отдельное приложение или запускать сканирование и передавать сканированное изображение в заранее назначенное вами приложение в зависимости от операционной системы и установленного программного обеспечения. При использовании сканера по сети эта кнопка выполняет те же функции, что и кнопка Scan в программе EPSON Scan.

[К началу]

Предыдущая | Следующая