Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Воспроизведение цвета | Предыдущая | Следующая
## Триадные цвета и плашковый цвет В большинстве случаев для воспроизведения при печати естественных цветов окружающего мира используются чернила четырех цветов CMYK: голубой (C), пурпурный (M), желтый (Y) и черный (K). Этот метод называется триадной цветной печатью. Но иногда для печати используется метод, называемый плашковой цветной печатью (иногда это называется пользовательской цветной печатью). В плашковой цветной печати применяются специальные чернила, созданные на фирме, выпускающей чернила. Триадные цвета используются для цветов, которые необходимо воспроизвести с высокой точностью, для цветов, которые трудно воспроизвести, используя CMYK, а также для печати корпоративных логотипов и для прочих специальных эффектов. Обе цветовые системы Pantone и FocolTone используют печатные каталоги образцов, из которых можно выбирать плашковые цвета. Некоторые типы графического программного обеспечения могут явно требовать использования плашкового цвета. Сравните: О работе с цветом/ Цветная модель CMYK Сравните: О работе с цветом/ Диапазон воспроизведения цвета Сравните: О работе с цветом/ Как при печати создаются цвета Сравните: О работе с цветом/ Триадные цвета и разделение цветов Сравните: Глоссарий/ CMYK
К началу | Предыдущая | Следующая